중점안전관리계획서

xx  공사

20  년   월    일

xx종 합 건 설

- 목    차 -

1. 건설공사의 안전관리조직

2. 안전점검계획

3. 안전교육계획

4. 비상시 긴급조치계획

1. 건설공사의 안전관리 조직

1) 안전관리조직표

2) 안전관리활동계획서

1) 안전관리조직표

안전관리 조직표

				안전보건총괄책임자
				소 장
안전관리자										안전보건협의체
안 전										하도급 대표자
관리감독자				관리감독자						관리감독자
건축
안전담당자				안전담당자						안전담당자
			전	근		로			자

2) 안전관리활동계획서

(1) 일 간 업 무

주 요 활 동 업 무	소 관 책 임
① 안전모 지급 및 관리 - 안전모는 모든 현장출입자(직원, 근로자, 방문객, 기타)에게 출입구 근처에 서 지급할 계획이며, 지급된 안전모는 개별적으로 지급대장에 기록하고 서 명 및 날인을 받는다. - 작업장을 떠날때는 지급받은 안전모를 반납토록하고 분실, 미반납, 파손(고 의적으로 파손)시에는 소정의 금액을 배상토록 한다. - 안전모는 항시 사용가능한 것만 비치하고 정기적으로 안전모의 상태를 확 인하여 파손 및 불량한 안전모는 폐기처분한다. - 현장소장은 안전모를 효과적으로 관리하기 위한 제반 조치를 강구한다. ② 안전완장의 착용 원수급 및 협력업체의 관리책임자, 안전관리자, 관리감독자, 안전담당자, 안 전 유지자 등은 작업장에서 항시 안전완장을 착용한다. ③ 안전조회 : 10분이내 실시 - 현장소장은 안전협의회를 통하여 안전조회시간을 협의하여 정하고, 협의된 시간에 전원이 참여하여 안전조회를 실시한다. - 안전관리자는 근로자의 출근시간부터 안전조회가 실시되기 전까지 안전방 송(테이프, 원고작성, 기타)을 실시한다. - 안전조회는 안전보건 총괄책임자의 계획에 의거 체조 등을 실시한 후 다음 사항을 적절히 선택하여 전파한다. ․ 특별히 위험한 작업 및 장소 ․ 전일 안전점검 결과의 전달 및 시정사항 전파 ․ 재해사례전파 ․ 복장, 보호구 등 신체 및 건강상태 확인	관리감독자 관리감독자 관리감독자 총괄책임자 전 직원 총괄책임자 안전관리자 총괄책임자

주 요 활 동 업 무	소 관 책 임
․ 안전지시사항 전파 및 공통적인 안전교육 ․ 작업인원 출석점검 및 공지사항 ․ 지적확인(목표 또는 주의집중 요망사항 지적호칭) - 협력업체는 안전보건 총괄책임자가 실시하는 안전조회에 전원참석 하도록 하여야 하며 안전관리자는 협력업체의 안전조회 참여 상태를 협력업체 안 전 평가시 반영한다. - 협력업체 소장은 작업개시 시간상 안전조회에 참여할 수 없는 부득이한 사 유가 발생되면 사전에 안전보건 총괄책임자에게 협의하여야하며, 정당한 사유가 없는한 반드시 안전조회에 참여하여야 한다. - 안전조회에 참여치 못하는 협력업체는 사전에 개별조회 시간을 협조 받아 원수급측의 안전관리자나, 관리감독자(안전담당자)가 참여토록 한 후 조회 를 실시하고, 그 결과를 안전보건 총괄책임자에게 보고한다. ④ 작업전 안전교육 - 작업 시작전 각 협력업체별로 작업지시와 병행하여 실시하는 안전모임이 며, 아침조회 직후 각 직종별 작업감독자(소장,직․반장)는 당일 작업지시 서 등을 바탕으로 아래사항을 충분히 협의한 후에 작업에 배치한다. ․ 작업목적, 방법, 순서, 필요성 및 중요성 ․ 작업장소의 범위, 통로, 운반경로 ․ 작업시간 및 작업순서 ․ 작업원 각자의 역할과 배치(건강상태 체크 및 당일 작업에 적합한 복 장 확인) ․ 타 직종과의 관련된 사항 ․ 작업상의 중점사항 및 안전사항 ․ 연락 및 신호방법 ․ 정리정돈 요령 ․ 사용재료, 기계, 공구, 보호구 등의 취급요령 및 사용방법의 교육 ․ 작업원의 의견청취 및 질문 ․ 동종 작업의 재해사례 ․ 위험예지 훈련실시 (당일 작업시 중점위험 요인)	협력업체소장 안전관리자 협력업체소장 협력업체소장 공종별책임자

주 요 활 동 업 무	소 관 책 임
- 협력업체 현장소장은 작업전 안전모임후 아래 대항 근로자에 대해서는 작 업 배치전에 해당 안전교육을 실시한 후 작업장에 배치한다. ․ 신규채용자, 작업내용 변경작업근로자 : 1시간 이상 ․ 특별안전 보건교육 대상자 : 2시간 이상 - 협력업체 현장소장은 안전교육을 실시한 후 교육실시 현황내용과 교육 참 가자에 대해 개별 서명을 받아 비치한다. ⑤ 작업전 안전점검 안전점검은 작업장별, 협력업체별로 제도적으로 실시토록 한다. - 원칙과 대상을 설정하여 작업 개시전 실시 - 협력업체의 반입장비는 사전에 안전보건 총괄책임자로부터 안전장치의 부 착등의 확인을 받은 후 현장에 반입되도록 하여야 한다. - 장비기계, 공구등은 운전자 또는 조작자, 취급자를 명확히 지정하여 복수 의 작업원을 사용하고 설치업자(반입업자)나 사용자가 지명한 자가 실시한 다. - 협력업체는 자체 작업전 안전점검 후 안전일지에 점검 결과를 기록하고, 필요시에는 총괄책임자에게 건의 또는 보고한다. ⑥ 작업중 지도감독 원수급업체 관리감독자와 협력업체 관리감독자(직,반장), 안전담당자는 안전 점검에서 발견되거나 작업중 나타나는 아래사항은 발견즉시 시정한 후 작업 을 실시한다. - 안전시설의 미비, 기계의 이상, 공구의 불량 및 작업환경의 변화 - 불안전한 행동(안전수칙의 무시, 표준작업의 무시, 보호구 미착용하고 작업 등)의 시정 지도 - 미비, 불량, 위험상태 확인시 즉시 개선지시서를 발부하고 시정조치 후 작 업하도록 한다. 이 경우 담당 협력업체의 작업책임자는 개선조치 결과를 보고한다. - 협력업체 작업책임자는 당일 작업시에 기설치된 안전시설물(개구부, 난간 대, 울 기타 안전시설물)을 해체하고 작업을 해야할 사유가 발생되면 사전 에 원수급업체의 작업담당 관리감독자에게 보고하여 적절한 조치를 취한후 작업을 실시하고, 그 사유가 해소되면 즉시 원상으로 복구하고 원수급업체 의 관리감독자에게 이상유무를 보고하여야 한다.	협력업체소장 협력업체소장 협력업체소장 협력업체소장 분야별책임자 협력업체 안전관리자 원수급 및 협력업체 공종별책임자

주 요 활 동 업 무	소 관 책 임
⑦ 안전시공회의 매일 일정한 시간을 정하여 안전보건 총괄책임자의 주관하에 공사진척 상황 및 작업의 애로사항에 대해서 각 협력업체간에 협의 및 조정을 하는 회의를 한다. - 혼합된 작업에서는 상, 하 동시작업의 시간조정 또는 작업방법의 상호전달 확인 및 타 직종과의 협동 작업시 작업방법, 순서, 작업책임자, 신호자 확 인 - 공동사용 기계설비는 사용 시간, 작업내용, 작업방법, 작업책임자, 신호자, 조작자의 유자격자 배치 및 작업 시간 등의 확인과 조정 - 공동 시설물(비계, 통로, 양중기, 작업대, 건널다리 등)의 사용 시간, 작업 내용, 작업방법 및 책임자의 조정과 확인 - 계획 변경작업, 신규 착수작업은 충분한 협의 후 작업 실시 - 협력업체 책임자간의 충분한 협조, 이해, 각 업체별 중점사항을 기입한 안 전 작업지시서 발부 - 협의사항과 현장작업이 일치되지 않는 경우 즉시 작업을 중지하고 재협의 를 통하여 재조정 협의후 작업재개 - 각 협력업체와 협의된 내용은 안전조회, 작업전 교육(T.B.M.)등의 방법으 로 당해 소속 작업근로자에게 충분히 전달되도록 한다. - 안전보건 총괄책임자는 매일 작업장을 순회 점검하여 주요지적 사항을 전 파하고 개선조치토록 한다. ⑧ 작업종료전 정리정돈 실시 작업종료 5분전 아래 요령에 의거 총괄책임자 및 협력업체 대표의 솔선수범 하에 작업장 정리정돈을 실시한다. - 작업을 실시한 장소, 안전통로 등 공공 부분에 대한 담당자 지명 - 자재, 폐자재, 임시적재 자재, 적재 장소 등의 정리정돈 - 청소 용구의 확보, 보관 등의 명확화 - 정리정돈 후 각 공종별 책임자의 확인 ⑨ 작업종료시 확인사항 - 다음날 작업에 필요한 준비사항의 검토 및 조정 - 연장 작업시 그 내용에 대한 안전보건 총괄책임자에게 협조 - 각종 사무처리 및 안전일지 등의 정리 - 정리정돈 사항의 확인	총괄책임자 협력업체소장 협력업체소장

주 요 활 동 업 무	소 관 책 임
- 화기의 이상유무 확인 및 화재예방점검 - 건설기계의 열쇠에 대한 확인점검 - 전원의 차단 또는 소등 유무 확인 - 원수급업체 소장에게 작업종료 보고 - 사무실 소등 또는 난로의 소화 등	협력업체소장

(2) 주 간 업 무

주 요 활 동 업 무	소 관 책 임
매주 월요일은 안전의 날이다. 주간중 안전의 날을 통하여 협력업체와의 공동 점검, 협의회 개최, 주간 정리정돈 및 청소실시, 정기 안전교육실시, 안전의식 고취를 위한 홍보 활동을 다음요령에 의해 실시한다. ① 안전의 날 홍보 - 프래카드의 설치 : 출입구 또는 근로자들이 잘보이는 곳에 - 입간판의 설치 : 현장 출입구, 사무실 입구, 조회장소 등에 입간판을 현장여건에 따라 2～ 3개 이상 설치한다. - 안내방송실시 “오늘은 안전의날”임을 알리는 방송을 출근시간, 점심시간, 기타 휴식시간 등을 이용하여 실시함으로써 근로자들의 안전의식을 고취한다. ② 공동 점검 - 참여인원 : 원수급측 현장소장, 안전관리자, 관리감독자, 안전담당자 협력업체 현장소장, 안전관리자, 관리감독자, 안전담당자(직,반장급) ․ 점검 대상물은 작업환경, 작업설비, 작업발판, 작업통로, 건설기계, 각종 공구류 ․ 원도급자가 설치하여 협력업체가 공동으로 사용하는 설비시설, 협력업체 에게 대여해준 설비시설, 협력업체가 단독으로 행하는 설비시설은 각기 책임분담을 명확히 한다. ․ 안전점검은 정해진 점검표에 의하여 실시한다. ․ 협력업체에 대한 지도 및 지원의 경우에는 점검 및 설비분담을 명확히 한다. ․ 안전점검 결과 및 시정사항은 안전협의회에 상정하는 시정조치토록 하고 그 결과를 기록, 유지, 보존한다. (안전관리자는 협력업체 평가시 반영토 록 한다.)	안전관리자 총괄책임자

주 요 활 동 업 무	소 관 책 임
- 협력업체 현장소장은 안전보건 총괄책임자가 실시하는 주간 점검시 다음 사항을 이행토록 한다. ․ 자체 반입으로 사용하는 설비 및 시설에 대하여 점검대상과 담당자를 지정하여 실시한다. ․ 원수급자가 설치한 시설 및 설비를 사용할 경우 담당설비 및 시설에 대 하여 안전점검 담당자를 지정하고, 원수급자의 시도 및 지시에 따라 점 검을 실시한다. ․ 원수급자가 설치한 시설 및 설비의 주간 안전점검 결과는 원수급 담당 자에게 보고하고 수리 또는 시정 부분은 완료후 반드시 보고한다. ③ 안전협의회 개최 - 안전보건 총괄책임자의 주관하에 매주 안전의 날을 기하여 원수급측의 안 전관리자, 관리감독자(안전담당자)의 협력업체의 소장, 관리감독자, 안전담 당자(직, 반장)등 전원을 참석시켜 안전협의회를 개최하여 다음사항을 협의 ․ 주간 작업공정의 설정 및 안전상의 주의사항 설명 ․ 주간 점검 및 개선지시 사항의 확인 조정 협의 ․ 각 협력업체간 상호 작업조정 및 토의 ․ 안전점검에 따른 문제점 등의 토의와 조정 ․ 발생된 재해의 원인조사 및 분석 대책의 검토 및 시행 ․ 각 협력업체간의 의견 조정 및 확정 ․ 각 협력업체간의 관리 감독자 중 작업책임자가 주지해야 할 사항 전달 ․ 토의 및 결정사항에 대한 안전협의회 회의록에 기록 ․ 아침조회의 참여실태 및 작업전 안전교육 실시에 관한 사항 ․ 작업장 정리정돈 청소청결에 관한 사항 ․ 기타 안전과 관련된 제반사항 - 협력업체 현장소장은 안전보건 협의회에 제시된 사항에 대하여 진지하게 검토하고 협의회 참여전에 건설적인 사항에 관하여 의견을 준비하여 참석 토록 한다. - 협의회에서 결정된 사항에 대해서 협력업체 현장소장은 즉각 실천할 수 있 도록 아래사항을 조치한다. ․ 지시 및 요망사항에 대한 대책과 계획을 검토하여 그 조치사항에 대하 여 안전보건 총괄책임자에게 보고하고, 안전일지 등에 기록유지	협력업체소장 총괄책임자 협력업체소장 협력업체소장

주 요 활 동 업 무	소 관 책 임
④ 주간 정리정돈 - 안전보건 총괄책임자는 안전의 날을 기하여 정기적으로 작업장내의 전 근 로자가 참여토록 하는 계획을 수립하여 전 작업을 중지하고 10분이상 정리 정돈과 청소를 실시토록 한다. ․ 자재, 불용재, 폐자재 및 미사용 자재의 정리정돈 ․ 정리정돈 구역의 설정 및 방법 지시 - 협력업체 현장소장은 안전보건총괄책임자가 실시하는 주간 정리정돈을 다 음 사항에 따라 실시한다. ․ 자제 작업구역과 할당구역에 대하여 실시 ․ 협력업체 소장 직, 반장을 중심으로 전원 참가 ․ 불용재 및 폐자재의 반출 장소, 정리 장소는 원수급측 담당자와 사전에 협조한다. ⑤ 정기안전보건 교육의 실시 - 안전보건 총괄책임자는 안전의 날을 기하여 정기 안전교육을 효율적으로 실시하기 위하여 교육계획을 시달하고 매주 30분 이상 정기적으로 교육을 실시한다. - 교육 내용 : “근로자 정기안전보건 교육내용 참조” - 안전보건 총괄책임자는 교육을 실시한 후 교육참석 근로자에 대한 교육 이 수 확인서명을 필하도록 하여야 하며, 그 실시 결과를 안전교육 실시현황 에 기록 보존한다. - 협력업체 현장소장은 안전보건 총괄책임자가 실시하는 정기 교육에 적극 협조하여야 하며, 교육에 참여하지 아니하는 근로자에 대하여 취업을 제한 하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. - 협력업체 현장소장은 안전보건 총괄책임자가 실시하는 교육장소에 교육개 시 5분전 까지 근로자를 인솔하고 도착한다. - 원수급측 관리감독자와 협력업체측 관리감독자에 대한 정기교육(관리감독 자 교육)은 별도의 계획에 의거 월 2시간 이상의 교육을 반드시 실시한다.	총괄책임자 협력업체소장 총괄책임자 협력업체소장 협력업체소장 안전관리자

(3) 월 간 업 무

주 요 활 동 업 무	소 관 책 임
① 월간 안전활동의 평가분석 - 안전보건 총괄책임자는 매월 첫째번에 실시하는 안전의 날 행사시 전체 협 력 업체에게 전월에 실시한 안전점검 결과 및 재해발생에 대한 분석 및 평 가를 아래 요령에 의거 실시하며 그 결과를 전 근로자에게 전파될 수 있도 록 한다. ․ 안전 점검결과 지적된 개선조치 사항과 미비점에 대한 대책 ․ 안전 교육의 실시 결과의 평가 및 안전조회 참여상태, 작업전 안전교육 실시 상태, 주간 안전점검 결과, 정기 안전교육 참여정도, 기타 ․ 전월 발생한 재해의 분석 및 그 대책에 따른 문제점 보완 ․ 각 협력업체의 제안 사항에 대한 조치결과 ․ 각 업종별 보호구 착용상태 및 안전수칙의 이행상태 비교분석 - 협력업체의 현장소장은 월간 안전보건 평가사항에 대한 조치를 하여야 하 며, 그 사항을 소속 근로자에게 즉각 전파하여 주지시킨다. ② 정기안전점검 및 자체검사 법규에 의해서 실시한 후 그 결과를 협의회의 의견을 기록한 후 보존 한다.	총괄책임자 안전관리자 공종별책임자 협력업체소장 총괄책임자 협력업체소장

2. 안전점검계획

◆  안전점검계획

구 분	실시자	주 기	점 검 항 목	비 고
정 기 점 검	총 괄 책임자 관 리 책임자 안 전 관리자	1일1회 이 상	∘각종 위험장소 안전시설물 설치 및 유지관리 상태 ∘위험기계․기구 방호장치 설치 및 사용상태 ∘현장내 안전통로 확보 및 정리정돈 상태 ∘위험장소 안전표지판 설치 및 유지관리 상태 ∘근로자 안전보호구 착용 및 안전작업 실시 상태	∘공종별 관리감독자 및 협의체 위원에게 개선조치 지시
수 시 점 검	공종별 책임자	작업중 수 시	∘당해 작업구간내 위험장소 확인 및 안전조치 ∘당해 작업자 표준안전작업 수행 상태 ∘이상 발생시 응급조치 및 대피조치 ∘작업전․후 정리정돈 상태 ∘당해 근로자 안전보호구 착용상태	∘즉시 개선조치 또 는 관리책임자 (소장)에게 보고
특 별 점 검	총 괄 책임자 분야별 책임자 외 부 전문가	민원발생악천후시등 이상 발생시	∘점검대상에 따른 전문인력 확보 ∘계측, 진단장비 확보 ∘대상공종에 대한 밀착점검 실시 ∘이상유무 및 정밀점검 실시여부 확인 ∘이상발생시 보수, 보완 등 개선대책 수립	∘이상유무 확인후 공사재개 또는 중지 등 필요한 조치
작 업 시작전 점 검	담당기사 담당반장	오전,오후 작 업 시작전	∘작업자 건강상태, 복장 보호구 착용상태 ∘작업장내 위험장소 확인 및 근로자 교육(T.B.M) ∘표준안전작업 방법 주지 ∘공정 진행시 예측되는 위험요소에 대한 대책강구 ∘작업 종료후 정리정돈 상태	∘즉시 개선조치 또 는 관리책임자 (소장)에게 보고
합 동 안 전 점 검	총 괄 책임자 하도급 업 체 협의회 회 원	매월 1회 이상 협의회 개최 후	∘공종별, 업체별 안전시설물 설치 및 유지관리 범위 확인 ∘상호 공동작업시 협력사항 결정(작업시작, 종료 시간 등) ∘작업장내 위험지역, 불안전상태 등을 확인후 대책 수립	∘공종별, 업체별 업무범위 결정

3. 안 전 교 육 계 획

1) 안전교육의 목표 및 종류

2) 안전교육 세부 실시 계획

1) 교육의 목표 및 안전교육 종류

(1) 교 육 목 표

작업공종별 유해․위험요인을 철저히 파악하여 안전교육을 통한 과거 잘못된 안전        의식을 과감히 개선하고, 새로운 사고예방 지식을 습득토록하여 끊임없이 발생하는        유사 동종사고 및 각종 안전사고를 사전에 예방하여, 쾌적한 작업환경속에서 보다         안전하고 정상적인 작업으로 최고의 품질 좋은 공사를 이룩하기 위하며 다음과 같은        방침으로 실시한다

1) 신규작업자는 반드시 당일 안전교육을 실시한다.

2) 안전보건교육은 법정교육과 자체교육으로 구분하여 실시한다.

3) 모든안전교육은 당해공종과 공정에 적합하도록 실시한다.

4) 협력업체는 원도급업체의 교육과는 별도로 자체교육계획을 수립하여 실시하고,            원도급업체에서 이를 관리한다.

(2) 교육종류 및 실시시기

구 분	대 상	시 간	시 기	강 사	교 육 과 목
신 규 채용자교 육	당해 현장에 신규로 투입되 는 모든 근로자	1시간 이상	신규로 투입되 는 날 작업 시 작전	․안전관리 책임자 ․안전관리자 ․관리․감독자	․산업안전법령에 관한사항 ․당해 작업의 안전점검 ․당해 작업의 위험성 및 안전작업 방법 ․건강증진 및 안전․보건에 관한 사항
근로자정기 교육	당해 현장에 작업하는 근로자	매월 2시간 이상	월중 횟수에 관계없이 실시	․안전관리책임자 ․안전관리자 ․관리․감독자	․산업안전보건법 ․표준안전 작업방법 ․보호구 및 안전장치 취급방법 ․사고사례 및 예방대책 ․안전표지․수칙 등
특별 안전 교육	안전담당자를 지정해야 할 위험공종에 투 입되는 모든 근로자	2시간 이상	작업시작전에 실시	․관리․감독자 ․안전담당자	․신규채용시 교육과 동일하며 당해 공 종에 해당하는 각종 안전․보건에 관 한 사항
관리 감독자정기 교육	당해 현장의 관리․감독자 위치에 있는자	반기 8시간 년16시간 이상	상반기중 8시간 이상 하반기중 8시간이상	․사업주 ․안전관리책임자 ․안전관리자	․산업안전보건법 ․안전작업지도요령 ․안전점검 방법 ․근로자 건강증진 및 관리 감독자의 역 활등

2) 안전교육 세부 실시계획

구 분		대 상	시간	시 기	실 시 자	교 육 과 목
정 기 교 육	근로자 정 기 교 육	현장에 작업하는 모든 근로자	매월 2시간 이상	월중 횟수에 관계없이 실시	∙안전관리책임자 (소장) ∙외부초빙강사	∙산업안전보건법 ∙표준안전 작업방법 ∙보호구 및 안전장치 취급 방법 ∙사고사례 및 예방대책 ∙안전표지․수칙 등
	관 리 감독자 정 기 교 육	현장의 관리․ 감독자 위치에 있는 자	반기 8시간 년 16 시간 이상	상반기중 8시간 이상 하반기중 8시간 이상	∙사업주	∙산업안전보건법 ∙안전작업지도요령 ∙안전점검 방법 ∙근로자 건강증진 및 관리 감독자의 역할 등
수시교육	신 규 채용자 교 육	현장에 신규로 투입되는 모든 근로자	1시간 이상	신규로 투입 되는 날 작업시작 전	∙안전관리책임자 (소장)	∙산업안전법령에 관한사항 ∙당해 작업의 안전점검 ∙당해 작업의 위험성 및 안전작업 방법 ∙건강증진 및 안전․보건 에 관한 사항
	특 별 안 전 교 육	안전담당자를 지정해야 할 유해위험작업에 종사하는 근로자	2시간 이상	작업시작 전에 실시	∙관리․감독자 ∙안전담당자	∙신규채용시 교육과 동일 하며 당해 공종에 해당 하는 각종 안전․보건에 관한 사항
	작업 내용 변경시 교육	작업변경 근로자	1시간 이상	변경된 작업에 투입되기 전에 실시	∙안전관리책임자 (소장)	∙산업안전법령에 관한사항 ∙당해 작업의 안전점검 ∙당해 작업의 위험성 및 안전작업 방법 ∙건강증진 및 안전․보건 에 관한 사항

※ 특별안전보건교육대상작업

① 고압실내작업(잠함공법 기타 압기공법에 의하여 대기압을 넘는 수직갱 내부에 있어서 행하는 작업)

② 밀폐된 장소에서 행하는 용접작업 또는 습한 장소에서 행하는 전기용접 작업(탱크내 또는 환기가 극히 불량한 좁은 장소를 말한다)

③ 폭발성, 발화성 및 인화성물질의 제조 또는 취급작업(시험, 연구를 위한 취급작업은 제외한다)

④ 목재가공용기계(둥근톱기계, 띠톱기계, 대패기계, 모따기기계 및 루타에 한하며 휴대용을 제외한다)를 5대 이상 보유한 사업장에서의 당해 기계에 의한 작업

⑤ 1톤 이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤 이하의 크레인 또는 호이스트를 5대 이상 보유한 사업장에서의 당해 기계에 의한 작업

⑥ 건설용 리프트, 곤도라를 이용한 작업

⑦ 전압 75V이상의 정전 및 활선작업

⑧ 콘크리트파쇄기를 사용하여 행하는 파쇄작업 (2M 이상의 구조물의 파쇄작업에 한한다)

⑨ 굴착면의 높이가 2M이상이 되는 지반굴착(터널 및 수직갱 외의 갱굴착을 제외한다)작업

⑩ 흙막이지보공의 보강 또는 동바리의 설치 또는 해체작업

⑪ 터널안에서의 굴착작업(굴착용 기계를 굴착작업중 근로자가 칼날 밑에 접근하지 아니하고 행하는 작업을 제외한다) 또는 동작업에 있어서의 터널 거푸집 지보공의 조립 또는 콘크리트 작업

⑫ 굴착면의 높이가 2M이상이 되는 암석의 굴착작업

⑬ 거푸집 지보공의 조립 또는 해체작업

⑭ 비계의 조립, 해체 또는 변경작업

⑮ 건축물의 골조, 교량의 상부구조 또는 탑의 금속제의 부재에 의하여 구성되는 것(5m이상인 것에 한한다)의 조립, 해체 또는 변경작업

처마높이가 5m 이상인 목조건축물의 구조 부재의 조립이나 건축물의 지붕 또는 외벽 밑에서의 설치작업

콘크리트 공작물(그 높이가 2m 이상인 것에 한한다)의 해체 또는 파괴작업

맨홀작업

산소결핍장소에 있어서의 작업

유기용제 또는 특정화학 물질의 제조 또는 취급작업(시험연구를 위하여 취급하는 작업을 제외한다)

4. 비상시 긴급조치 계획

1) 비상 사태시 임무

및 업무 분장

2) 비상연락망

1) 비상사태시 업무분장 및 임무

(1) 건설공사 비상사태의 범위

1) 붕괴, 폭발, 가스누출 등에 의한 작업자, 시설물 및 인근지역에 악영향의 우려가           있는 경우

2) 호우, 강풍 등의 천재지변

3) 인근지역에서 발생한 비상사태가 현장에 파급효과의 우려가 있는 경우

4) 기타 인명 및 시설물에 치명적인 영향이 우려되는 경우

(2) 비상사태 준비 및 대응 계획

1) 목 적

: 본 계획은 현장에서 발생가능한 비상사태에 대하여 구체적인 대응 방법 및 세부           행동절차를 명시, 적용하며 귀중한 인명과 재산피해 및 환경영향을 최소화 하는데          목적을 둔다.

2) 책임과 권한

가) 현장소장

① 현장사고, 비상사태수습에 대한 총괄책임

② 현장사고, 비상사태 발생시 장비투입 및 시설물 설치등 제반 자원을 제공

③ 현장사고, 비상사태의 정도를 고려, 본사차원의 지원 건의

④ 현장비상 훈련계획 승인 및 비상 훈련 통제

나) 안전관리자

① 비상사태시 현장지휘소 설치 운영

② 지휘, 훈련, 경보반 통제

③ 평시 년간 훈련계획 수립 및 교육실시

④ 차량유도/관청업무 관련자 안내

다) 소․수방대장 (분야별 책임자중 임명)

① 비상사태시 소화, 급수반 통제

② 평시 소․수방 장비 점검

③ 평시 년간 훈련계획에 의한 훈련실시

라) 방호․복구대장 (분야별 책임자중 임명)

① 비상사태시 대피․반출, 경계반, 방호․복구반 통제

② 평시 현장별 반출물건, 중요물품 구분, 숙지

마) 의료․구호대장 (분야별 책임자중 임명)

① 비상사태시 현장 응급의료소 설치운영

② 환자 분류 및 응급처리

③ 영현처리

(3) 비상사태 대응업무 분장표

분 대 별	반 별	임 무
본 부	지 휘 반	․총괄, 비상사태 통제순으로 대장, 부대장의 임무수행 ․대장, 부대장의 임무수행 보조
	훈 련 반	․년간 훈련계획 수립 및 실시통제 ․소모품, 생필품 확보 관리(필요시) ․현장 설계도 확보
	경 보 반	․비상연락망 소집 ․유관/관련기관 연락 ․현장 지휘소 설치 운영
소․수방	소 화 반	․자체 소방시설을 활용한 소화 활동
	급 수 반	․소방용수의 보존 ․급수활동
방호․복구	대피 및 반출반	․인명검색구조 ․대피 유도 및 중요물품 반출 이동
	경 계 반	․반출 물건의 경비 ․출입인원의 통제 ․소방대 유도
	방호조치 및 복구반	․가스, 위험물등 소방활동상의 장애물 제거와 복구
의료․구호	의 료 반	․질식, 중경상자의 응급처치 ․환자 분류 ․의약품관리
	방 독 반	․민방위업무 수행
	후 송 반	․사망자의 안치 ․사망자의 이송 순위, 방법 강구 ․동원된 의료기관 배치 및 운용

2) 비상연락망

			비 상 연 락 망
감 리			발 주 자					본 사
			현장사무실 ( )					설계사무소
			소 장