이동식사다리는 작업발판이 아닌 이동통로입니다.

산업안전보건법상 이동식사다리는 작업장 이동통로 용도로 사용되어야 하나, 현장에서 작업발판 용도로 사용하고 있는 사례가 많으며, 이동식 사다리에서 작업 중 사망한 사례가 최근 10년간 317명에 달합니다.

이에 고용노동부에서는 ‘19.1.1.부터는 이동식사다리를 작업발판 용도로 사용하는 경우에는 산업안전보건기준에관한규칙 제24조 또는 제67조 위반으로 시정조치 예정입니다.

▣ 말비계 작업발판의 올바른 사용방법

(말비계 작업발판 높이가 2미터 이상)

- ① 작업발판의 폭은 40㎝ 이상, ② 발판 단부에 안전난간 설치 또는 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 걸고 작업하여야 함.

- 법 위반으로 행∙사법 조치 대상

(말비계 작업발판의 승강용사다리에서 작업하는 경우)

- 법 위반으로 행∙사법 조치 대상

[이동식 사다리 종류]

[말비계 작업발판 사용방법]