5대 건설 기계‧장비 감독점검표

구분	감독 사항	감독 결과
공통 (이동식 크레인, 지게차, 고소작업대, 굴삭기, 덤프트럭)	ㅇ 해당 작업, 작업장의 지형․지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사, 작업계획서를 작성 및 작업지휘자 지정 여부 <안전보건규칙 제38∼39조>
	ㅇ 기계·기구 및 설비에 설치한 방호장치를 해체하거나 사용 정지 여부 <안전보건규칙 제93조>
	ㅇ 전도 및 접촉방지를 위한 유도자 배치 여부 <안전보건규칙 제171～172조, 제199～200조>
	ㅇ 주용도 외의 사용 여부 <안전보건규칙 제175조, 제204조>
	ㅇ 운전원 면허 자격 여부 <유해․위험작업의 취업제한에 관한 규칙 제3조> ※ 카고크레인, 고소작업대는 제외
	ㅇ 제한속도 지정 및 준수 여부 <안전보건규칙 제98조> ※ 고소작업대는 제외
이동식 크레인	ㅇ 이동식크레인(또는 카고크레인)에 탑승 설비를 설치하여 근로자를 운반하거나 근로자를 달아 올린 상태로 작업 여부 <안전보건규칙 제86조>
	ㅇ 해지장치 정상 사용 여부 <안전보건규칙 제149조>
	ㅇ 안전검사 실시여부 (하단 참조) <산안법 시행령 제28조의6>
지게차	ㅇ 좌석안전띠 설치 및 착용 여부 <안전보건규칙 제183조>
고소 작업대	ㅇ 안전인증 및 표시 부착 여부 <산업안전보건법 제34조, 제34조의2> ※ 2009.7.1. 이후 출고품부터 적용(KCs 표시)
	ㅇ 작업대에 끼임·충돌방지 방호가드 또는 과상승방지장치 설치 여부 - 시저형 <안전보건규칙 제186조>
	ㅇ 아웃트리거 설치 여부 - 차량탑재형 <안전보건규칙 제186조>
	ㅇ 작업대 안전난간 설치 여부 - 차량탑재형 <안전보건규칙 제43조>
	ㅇ 안전검사 실시여부 (하단 참조) <산안법 시행령 제28조의6>

□ 이동식크레인과 고소작업대 안전검사 대상에 포함(법 시행령 제28조의6)

- 산안법 시행규칙 개정(‘17.10.19)으로 검사기한 연장 : ’97.10.31. 이전차량(∼’17.10.31 까지), ’08.12.31. 이전차량(∼’18.4.30까지), ’15.11.1. 이전차량(∼’18.10.31까지) 안전검사 실시