전기공사 안전관리 계획서

전기공사안전관리계획서
신청인	명칭(상호)			전 화 번 호
	성 명 (현장대리인)			주민등록번호
	사무소소재지
공 사 명
현장소재지
공사기간		실착공예정일			준공예정일
공사금액
전기공사 안전관리계획서를 제출합니다 년 월 일 신 청 인 : (인) 귀 하
구비서류 : 전기공사 안전관리계획서

1. 공사개요

공 사 개 요 서
공 사 명
공사현장 주소			전화번호
공 사 기간			공사금액
발주자	명칭(상호)		전화번호
	주소
설계자	명칭(상호)		전화번호
	성명(대표자)		주민등록번호
	주소
감리자	명칭(상호)		전화번호
	성명(대표자)		주민등록번호
	주 소
시공자	명칭(상호)		전화번호
	성명(대표자)	대표자 :	주민등록번호
		현장대리인 :	주민등록번호
	주 소
공사개요 :

1-1. 공사개요

1) 공사금액 : ￦               원

2) 공사기간 : 200 .  .   ～ 200  .  .

3) 소 재 지 :

4) 발 주 자 :

5)주요공정

- 지하ㅇ층 지상ㅇ층 신축공사

- 슬라브 배관작업 및 입선작업

- 케이블트레이 설치 및 포설작업

- 등기구 취부작업

- 수전설비 설치공사

- 외등작업

1-2. 안전관리 목표

1) 인간존중을 최우선으로 하는 안전관리

2) 자율적인 안전관리 정착

3) 현장의 무재해  목표 1배 달성

- 추락재해 근절

- 낙하물에 의한 사고 근절

- 감전사고 근절

1-3. 전체 공정표

2. 안전관리조직

2-1 안전보건 조직도

안전보건조직도

			안전보건관리책임자
			현 장 소 장
안전보건협의체
							안 전 관 리 자
협력업체 대표 및 소장
				관리감독자
				공사관련 각부, 과장
관리감독자				관리감독자			관리감독자
각 공종별 관리책임자				각 공종별 관리책임자			각 공종별 관리책임자

전    근    로    자

2-2 비상연락망

1) 대외기관

설계사무소				본 사				관할구청
02)				02)				02)
감리사무소								한국산업안전공단
02)								02)
가스공사				현장사무실				관할경찰서
02)				02)				02)
				02)
관할소방서								관할파출소
02)								02)
산재지정병원								동 사무소
02)								02)
한국통신( 지점)				노동사무소(지방)				한국전력( 지점)
02)				02)				02)

2) 사내 비상연락망

직원 비상연락망
성 명	자 택	휴대폰	주 소
현장소장

2-3. 안전관계자 직무

조 직	구 성	직 무 내 용
산업안전 보건협의체	안전보건관리책임자 안전관리자 관리감독(책임)자 협력업체대표자 전원	○ 산업재해 예방계획의 수립에 관한사항의 심의 또는 결의 ○ 안전보건 관리규정의 제정 및 개정에 관한 사항 ○ 근로자의 안전보건 교육에 관한 사항 ○ 작업환경의 측정, 점검 및 개선에 관한 사항 ○ 근로자의 건강진단 등 보건관리에 관한 사항 ○ 재해의 원인조사 및 재발방지 대책수립에 관한 사항
안전보건 총괄책임자	현장소장 또는 현장대리인	○ 현장을 총괄 관리하여 안전업무를 수행한다 ○ 안전보건 관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항 ○ 근로자의 유해위험 방지 조치에 관한 사항 ○ 산업재해 발생의 급격한 위험 또는 중대재해가 발생할때에 작업의 중지 및 재개 ○ 표준안전관리비의 집행 및 감독
안전관리자	산업안전보건법 제15조, 시행령 제12조에 의거 선임	○ 사업장 순회점검지도 및 조치의 건의 ○ 안전교육계획의 수립 및 실시 ○ 재해 원인조사 및 재발방지를 위한 기술적지도/조언 ○ 안전관리에 관한 사항을 위반한 근로자에 대한 조치의 건의 ○ 재해에 관한 통계의 유지관리를 위한지도/조언 ○ 안전에 관련된 보호구의 구입시 적격품의 선정
관리감독자	작업별 책임자	○ 기계/기구 또는 설비의 안전보건점검 및 이상유무의 확인 ○ 당해 작업에서 발생한 재해에 관한 보고 및 응급조치 ○ 작업장의 정리정돈 및 통로확보의 확인/감독 ○ 당해 사업장 안전관리자의 지도/조언에 대한 협조 ○ 근로자의 작업복/보호구 및 방호장치의 점검과 착용/ 사용에 관한 교육/지도
안전담당자	공종별 작업반장	○ 유해위험작업에 근로자 사용시 특별교육중 안전에 관한교육 ○ 유해위험기계/기구 및 설비에 대한 자체검사(유자격자) ○ 기타 유해/위험을 방지하기 위한 업무로서 노동부 장관이 정하는 사항

<별지4호 서식>

관리감독자 지정 선임서

공사명 :                                         지정번호 : 2005-  호

지 정 분 야			지 정 일 시
업 체 명		직 위		성 명

상기인은 산업안전보건법 시행령 제11조의 규정에 의거

분야에 관리감독자로 임명합니다.

*관리감독자 지정 후 직무내용 “ 예 ”

1. 유해 또는 위험한 작업에 근로자를 사용할 때 실시하는 특별교육 중 안전에        관한 교육 실시

2. 기계.기구의 자체검사(자격자에 한함)

3. 안전점검 및 이상유무 확인

4. 산업재해 보고 및 이상 유무 확인

5. 정리정돈 및 안전통로 확보

6. 안전관리자의 지도 조언에 대한 협조

7. 기타 당해 작업의 안전에 관련된 사항

* 지정된 관리감독자는 관련 법률의 규정에 의거 안전업무를 필히 수행하     여야 합니다.

2005.      .       .

주식회사 대표이사         (인)

3. 공정별 안전점검 계획

3-1 안전점검 계획

점검의 종류		점검주기	점 검 내 용	실 시 자
정 기 점 검		매월 둘째 주 월요일	0.공구 또는 재료의 결함 유무 0.안전보호구의 성능에 관한 외관 점검 0.안전장치의 외관점검	현장소장
일 상 점 검		작업전 작업종료전	0.정리정돈의 상태 0.작업통로의 확보 상태 0.안전장치의 작동 상태	안전담당자
특별 점검	외부 기관	이상 발견시	0.유해위험 기계.기구의 성능 상태 0.기타 외부기관의 점검	현장소장
	전기 공사	작업중	0.전기공사 작업중 안전관리 상태 0.공구 또는 재료의 결함 유무 0.개인보호구 착용상태
	장마철	6～9월경	0.전기누전 취약요소 점검실시 및 감전사고가 우려되는 개소의 안 전조치 상태 0.침수피해 발생 예상지역 및 현장 내 배수계획 수립 상태 0.수방자재 비치상태
	동절기	12～1월경	0.현장내 결빙지역 발생유무 0.가설전기 설치상태 - 누전차단기 등 사용 0.소화기등 비치여부
	해빙기	2～3월경	0.법면붕괴 예상지역 및 비상시 조 치계획 수립상태 0.비상자재 비치상태

3-2. 공종별 재해예방대책 (예시)

1) 슬라브 배관작업 및 입선작업

◎ 사고유형

- 철근 배근작업과 병행되어 철근운반 작업자와 충돌

- 배관자재 운반중 철근 홈에 발이 끼여 전도

- 슬라브 단부 주변에서 작업중 추락

- 개구부 주변에서 작업중 추락

◎ 안전대책

- 건축등 타공정과 복합적으로 병행되어 작업이 진행시 긴밀한 업무협조

- 슬라브 배관 작업시 주요 통로상에 발판 설치

- 슬라브 단부에 대한 추락 안전시설 설치 (난간, 낙하물방지망 외)

- 개구부의 추락 안전시설 설치 (보호덮개, 안전난간, 낙하물방지망)

2) 케이블트레이 설치 및 포설작업

◎ 사고유형

- 작업발판을 미설치한 상태에서 cable tray 를 밟고 작업중에 발을

잘못 밟아 몸의 균형을 잃고 추락

- 비계 상부에서 작업중 안전난간 미설치로 추락

- 비계 전용승강로 미설치로 인해 승.하강시 추락

- 이동용 비계 상부에 근로자가 탑승한 상태에서 이동중 비계가 전도되면서

근로자 추락

- 비계 상단에 삼각사다리를 설치하여 작업중 추락

- 비계 설치 바닥면 상태불량 (자재 정리정돈 미흡, 경사로 등)으로 인해

비계의 전도

- 작업발판에 있는 자재의 낙하로 인한 사고발생

◎ 안전대책

- 높이 2M이상 고소작업시에는 작업 높이에 적절한 틀비계등의 견고

한 작업발판을 설치한 후 작업

- 작업발판 상부 추락위험장소에 안전난간 설치 및 안전대 착용

(상부난간대 : 90～120cm,   중간대 : 45～60cm)

- 비계에 전용승강로 설치

- 비계 상단에 작업인원이 탑승한 채로 이동금지

- 비계 상단에 삼각사다리를 설치한 상태로 작업금지

- 비계 설치전 바닥면 정리정돈 실시

- 자재 인양시 달줄, 달포대 사용

3) 등기구 취부작업

◎ 사고유형

- 현장내 통행시 개구부로 추락 및 낙하물에 의한 사고

- 자재를 들고 사다리 승.하강시 추락

- 틀비계 안전난간 미설치로 인해 상부 작업중 추락

- 이동식 기계기구 사용시 누전차단기 미사용으로 인해 감전

- 용접작업시 전격방지기 미사용으로 인해 감전

- 천정부 드릴작업시 비산물이 눈에 침입

◎ 안전대책

- 현장내 통행시 추락 및 낙하물에 의한 사고 예방 조치

: 추락위험장소에는 표준안전난간대 (상부난간대 : 90～120cm,

중간대 : 45～60cm) 설치 및 낙하물방지망 설치

: 통로의 폭은 75cm이상,높이 2.0m이내에 장애물 제거

: 조명은 최저 75룩스이상 확보되도록 관리

- 등기구 취부 및 입선작업에 사용되는 사다리 사용할 때의 조치

: 길이가 6m이상을 초과하지 않을 것

: 지주 끝에는 미끄럼방지판이 설치 되었는지 확인

: 각립사다리의 경우 사용전 사다리벌어짐 방지장치의 소손

상태 확인

: 전도방지 조치를 위하여 상단을 고정 사용

- 틀비계 사용할 때의 안전시설 설치<별지#1 참조>

: 틀비계 상단에 표준안전 난간대 설치 및 폭목 설치

: 롤링타워 사용할 때 stopper 설치

: 사용중 근로자 탑승한 채 이동금지 준수

: 높이가 2m이상인 경우 승강설비 설치

- 이동식 기계기구 사용할 때 감전사고등 방지 조치

: 전원 인출부에는 반드시 감전방지용 누전차단기 설치

: 회전 전동공구 사용할 때 면장갑 착용금지

: 연삭기 사용할 때 덮개등 안전장치 설치

- 전기용접기 사용할 때 안전 조치(안전담당자 지정시 별지4호 서식)

: 습한장소에서의 용접작업시 안전담당자의 지정(직,조,반장급 작업지휘자)

: 전격방지장치의 부착 및 작동

: 전기용접기 외함에 접지 실시

- 드릴작업시 비산 방지를 위하여 드릴부분에 프라스틱 보조팩을 설치

하거나 작업자 개인보호구 지급, 착용 (보안경, 보안면 등)

4) 수전설비 설치

◎ 사고유형

- 터파기 작업전 지하매설물 미확인으로 인해 지하매설물의 파손

- 터파기 주위로 이동중 추락

- 굴삭기등 건설 기계.기구 사용시 신호수 미배치로 인해 충돌, 협착

재해 발생

- 건설기계 사용시 주변 고압선에 접촉되어 감전

◎ 안전대책

- 터파기부분에 대하여 추락방지시설 설치(표준안전난간)

- 굴삭기등 건설 기계.기구사용시에는 신호자 배치하에 운용

- 건설 기계.기구 사용전 안전장치의 부착장비 선정 사용

(권과방지장치,과부하방지장치,후크핀등)

- 건설 기계.기구 사용 장소의 주변 통제 기능 강화

- 인양장비 사용할 때 와이어의 소손 상태 확인하여 불량품은 교체

- 당해근로자에 대하여 줄걸이 방법등에 관하여 특별안전교육 실시

- 부재설치용 윈치 사용할 때 브레이크등 제동장치 점검 실시

- 터파기 하부작업장에 가설 통로 설치 사용

- 도로점유작업시 인근 통행차량의 속도를 감안하여 안전표지물 설치

- 건설 기계.기구 사용할 때 신호수에 의하여 운용

- 굴착작업시 작업반경내 통제 기능 강화(작업구획 설정등)

- 굴착작업중 토사붕괴 방지 조치(다량 지하수 유출)

- 굴착부 방호FENCE 설치 및 통로 설치

- 케이블드럼등 자재의 구름방지 조치(쐐기목)

- 목재 가공용 둥근톱 사용할 때 날접촉방지 덮개 설치

- 지하매설물(고압전선,통신선,송유관,상수도관,가스관,TV선등)의

매설 사전 조사 철저

- 변전실내 작업시 충전설비의 접근방지 및 접근한계거리 유지

6-4. 현장내 비치 서류

- 안전점검 및 교육 일지 작성(별지2호 서식)

- 안전보호구 지급대장 작성(별지3호 서식)

<별지2호서식>

안 전 일 지 현장명: 2005 년 월 일 날씨:								결재		담 당			안 전 관리자		관 리 감독자			안전관리 책 임 자
안 전 지 시 사 항	1. 2. 3. 4. 5.
무재해 추 진 사 항	무재해1배달성목표				기 산 일 자				당일산정					누 계
	150,000 시간				2005 년 월 일				시간					시간
안 전 점 검 사 항	점검시간		점 검 부 분				점 점 결 과							조치사항
	～
	점 검 자
안 전 교 육 실 시 사 항	시간	～		교육대상								교육자
	교육내용(요약) 1. 2. 3. 4. 5. 6.										교육참석자 날인
기 타 특 기 사 항

*무재해산정시간 = (당일출력인원×근로시간)

<별지3호 서식>

개인보호구 수령증

N O	품 명	규 격		단 위			수 량	비 고
1
2
3
4
5
6
준수사항	1.나는 금일 수령한 개인 보호장구를 작업시 항상 착용함은 물론 그 관리에 철저를 기하겠습니다. 2.나는 전출,퇴직,기타 해당작업의 완료 등으로 불필요시 즉시 반납 하겠습니다. 3.나는 고의 또는 중대한 과실로 이를 분실하거나 훼손시는 회사규정 에 따라 변상하겠습니다. * 안전보호구를 2회차 지급시 비고란에 지급일자 기재 요망
수령 일자	2005 년	수령자	성 명		직 종	주민등록번호			(인)
	월
	일

4. 안전교육 계획

교육의 종류		교육시기	교육대상	교육시간	교 육 내 용
정기교육	관리 감독 자	매월 첫째 주 월요일	관리감독자의 지위에 있는 자	반기8시간이상 년간 16시간 이상	0.작업 안전 지도 요령 0.근로자 안전교육 및 실시 요령 0.기계.기구 설비의 안전 점검 0.보호구 착용 및 관리 요령
	생산직 종사근 로자	매월 셋째 주 월요일	일반 근로자	매월2시 간 이상	0.안전보호구 취급과 사용 법 0.안전사고 사례 및 재해 예방책 0.안전장치 및 방호설비의 사용 0.기타 안전보건에 관한 사항
수시교육	채용시 교육	채용 당일	신규 채용 근로자	1시간 이 상	0.무재해 추진기법 0.정리정돈 및 정결 유지에 관한 사항 0.안전장치 및 보호구 사용 요령 0.기타 안전에 관한 사항
	작업내용변경시 교육	작업 변경 시	작업변경 근로자	1시간 이 상	0.신규채용시와 동일
	특별 교육	안전담당 자 지정 작업시	당해근로 자	2시간 이 상	0.당해작업과 관련된 안전 보건 사항
위탁교육		교육기관 일정의거	관리감독 자	-	0.위탁교육 필요시 요청

결재	담 당	안전관리자	소 장

일 시 :	200 년 월 일

안 전 보 건 교 육 일지

교육 종류		□정기교육 □작업내용변경시교육 □특별안전교육 □ 신규채용시교육
교육 시간				교육 대상		근로자		교육 장소
교육 인원		○ 명		교육 강사		현장소장 ○ ○ ○
교육 내용 (예)
관련규정 : 산업안전보건법 시행규칙 제33조 1항에 의거 기준시간 이상실시 정기안전교육(월2시간). 신규채용,작업내용변경시교육(1시간이상). 특별안전교육(2시간이상)
안전교육 참석자 명단							사 진
연 번	소 속		성 명		날 인
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5. 통행 안전시설 설치 및 교통안전 계획

5-1 통행안전시설 설치

- 각종 표지판 및 경보장치 등 설치계획

(현장계획)

5-2 교통안전계획

- 유도원, 교통안내원 등의 배치

(현장계획)

5-3 공사현장 주변의 도로상황

-  (현장계획)

6. 안전관리비 사용 계획

6-1 안전관리비 사용계획

산업안전보건관리비 사용 계획서

Ⅰ. 일반사항
1. 발 주 자				3. 공 사 금 액	계
2.공사 종류 (해당란 에 0표)	1. 일반건설(갑) 2. 일반건설(을) 3. 중건설 4. 철도 및 궤도 신설 5. 특수 및 기타				(1) 재료비(관 급별도)
					(2) 관급재료비
					(3) 직접노무비
					(4) 기 타
4.안전관리비			원	5.안전관리비계상대상금액 [공사금액중 (1)+(2)+(3)]
Ⅱ. 항목별 실행 계획
항 목						금 액		비고
6. 안전보건관계자 인건비 및 수당등
7. 안전시설비등
8. 개인보호구 및 안전장구 구입비등
9. 안전진단비등
10.안전보건 교육비 및 행사비등
11.근로자 건강진단비등
12.건설재해예방기술지도비
13.본사 사용비
총 계

6-2 안전관리비 사용계획 세부내역

항 목	세부항목	단위	수량	금 액	산출내역	사용시기
1. 안전관계자 인건비 및 업 무수당등	안전담당자 수당 신호수(유도자)	개월 일
2. 안전시설비 등	안전시설설치인건비 추락방지안전시설 안전표지판(대형) 안전표지(소형) 전격방지기 검전기 누전차단기 기타 안전시설비	명 식 EA EA EA EA EA 식
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비등	안전화 안전모 안전대 기타 안전용품비	명명명식
4.안전진단비 등
5. 안전보건교 육비 및 행 사비등	안전교육 음료수 안전기원제 안전우수근로자 포상비 기타	명회회식
6. 근로자 건강 진단비등	신규채용검진비 정기건강검진비 기타(구급기재 외)	명명식
7.건설재해예방 기술지도비	재해예방기술지도비	식
8. 본사사용비

표준 안전관리비 사용 내역서

건 설 업 체 명			공 사 명
소 재 지			대 표 자
공 사 금 액			공 사 기 간
발 주 자			누 계 공 정 율
계 상 된 안 전 관 리 비
사 용 금 액
항 목		( )월사용금액		누계사용금액
계
1. 안전관리자등 인건비 및 각종 업무수당등
2. 안전시설비등
3. 개인보호구 및 안전 장구 구입비등
4. 안전진단비등
5. 안전보건교육비 및 행사비등
6. 근로자 건강진단비등
7. 건설재해예방기술지도비
8. 본사 사용비
건설업 표준안전관리비 계상 및 사용기준 제9조에 의거 위와 같이 사용내역을 제출합니다. 2005 년 월 일 제출자 직책 성명 (인)

항 목 별 사 용 내 역 서

항 목	사 용 일 자	사 용 내 역	금 액
1. 안전보건관계자 인건 비 및 각종 업무 수 당등
2. 안전시설비등
3. 개인보호구 및 안전 장구 구입비등
4. 안전진단비등
5. 안전보건 교육비 및 행사비
6. 근로자 건강진단비등
7. 건설재해예방기술지 도비
8. 본사 사용비

※ 주 : 사용내역은 항목별 사용일자가 빠른 순서로 작성

* 인건비의 상세항목은 별지 제1호 서식 사용

<별지 제1호 서식>

안전시설 설치 및 신호수

항 목	산 출 내 역
인 건 비	일 자	소 요 인 원	작업내용			소요시간	금 액	비 고
	계
자 재 비	일 자	품 명		사 용 처	수 량		금 액	비 고
	계
총 계

☞ 기재요령

* 소요인원란에는 작업자명을 기재 ; 예) 홍길동

* 작업내용란에는 난간대설치 또는 신호수등 내용 기재 ; 예) 틀비계 난간대 설치

* 소요시간란에는  실작업시간을 기재

* 비고란에는 시설물의 형태 등을 기재 ; 예) Type ①,②

* 사용처란에는 사용장소를 기재 ; 예) 관리동 등설치

* 첨부 : 대상물 사진 또는 도면, 노임대장 사본

7. 비상시 긴급조치 계획

7-1 건설공사 비상사태 범위

단계별	기상조건	근무상태
1단계	․ 호우 또는 태풍주의보 발령시 ․ 시간당 강우량 20mm 이상 ․ 일 강우량 80mm 이상 ․ 폭풍, 집중호우로 재해발생 예상시	․ 전 직원의 1/3근무
2단계	․ 호우 또는 태풍경보 발령시 ․ 일 강우량 150mm 이상	․ 전 직원의 1/2근무
3단계	․ 재해가 발생되었거나 막대한 피해가 예상될 시	․ 전 직원 비상근무

7-2 실무반별 임무편성

▷상황반	▹ 비상경보체계를 이용한 담당자 및 관공서 연락
	▹ 비사연락망을 이용하여 관련기관에 상황보고
▷지휘반	▹ 전반적인 상황통제 및 긴급조치반과 복구반의 적절한 투입으로 피해를 최소화
	▹ 긴급조치반: 피해지역의 인원 및 문서대피 및 2차 재해방지 조치
	▹ 복구반 : 비상동원 조직의 운영을 통한 신속한 복구작업 실시
▷지원반	▹ 재해규모에 따라 해당 협력업체 지원
	▹ 전기공급 (차단) 및 양수작업 등으로 인명 및 재산 피해 최소화
▷구호반	▹ 피재자의 응급조치 및 병원후송
	▹ 안전한 장소로 대피인원 유도
▷안전관계자	▹ 피재결과의 파악 및 보고서 작성
	▹ 재해분석 및 통계

7-3. 수방 자재 보유 현황 (예시)

수방 자재	수 량	비 고
양 수 기	4인치 대, 2인치 대	집수정 설치
예비양수기	4인치 대, 2인치 대	예비용 설치
마 대	상시 개 비치	자재창고
삽,리어커	삽 자루, 리어커 대	"
우 의	벌 비치	"
장 화	족 비치	"
랜 턴	개	"
안전로프	m	"

7-4. 풍수해 안전대책

가) 강우에 대비한 안전대책

1) 강우강도에 충분한 배수시설을 확보하고, 정기점검 보수유지를 통해 배수

시설 기능을 원활하게 유지한다.

2) 지반사면의 비탈어깨(Top of slope)에 과다응력이 발생되지 않게 하며,

강우 전에 중량물의 위치치를 안전한 곳으로 옮긴다.

3) 자재를 건물 바깥에 적재할 때는 빗물이 침투하지 않게 하부에 받침대를            설치하고, 방수제품 비닐시트 등으로 덮는다

4) 수시로 가설전선 절연피복을 점검하고, 전선이 침수되지 않게 한다.

배전반 및 배전시설을 옥외에 설치할 때에는 절연 등에 주의하여 일정

규격의 보관 설비함 내에 설치한다.

5) 필요한 피뢰시설은 철저히 설치하며, 반드시 접지를 한다. 폭발 화재

위험이 있는 물품은 소요요량과 기능이 확보된 장소 안에 보관한다.

6) 전기작업(예:아크용접)은 강우에 노출되지 않게 하고, 습기로 인해

절연이 저하되지 않도록 유의한다.

나) 폭풍에 대비한 안전대책

: 폭풍으로 인한 위험  폭풍으로 인해 풍하중이 증가하여 구조물 및 가설물의 붕괴, 도괴, 비래사고가 발생하기 쉽다. 작업자와 현장근로자의 전도나 추락

사고 위험 외에도 전선의 절단 누전, 감전의 위험도가 커진다.

1) 가설물에 과대풍압이 발생되지 않도록 불필요한 비닐시트 등을 치우고

시트에 통풍구멍을 내준다.

2) 자재를 적재할 때는 풍향을 에상하여 과대풍압이 생기지 않도록

배치학, 높게 쌓지 않으며 결속보강을 한다.

3) 폭풍이 불 때는 반드시 필요한 전선을 제외한 모든 전선을 차단

4) 가설물, 구조물, 가설사물실 등은 폭풍을 고려한 역학적 검토를 한 후

안전을 위한 보강조치를 한다.

5) 고소에 있는 자재 및 공구가 낙하하지 않도록 결속조치를 하며,

가설물도 강풍이 예상되는 시기 전에 결속을 확인하여 보강조치한다.

다) 폭풍 후의 점검

: 폭풍우로 인하여 작업을 중단하였다가 재개할 때는 사전에 다음의 사항들을          점검하고, 결격사항들을 보수시정한 후에 작업을 개시한다.

1) 가설물

- 가설재료의 손상여부 및 부착 또는 걸침상태

- 연결부 또는 결속부의 결속상태

- 가시설의 발판 및 손잡이의 상태

- 안전시설의 손상여부 및 결속상태

- 지보공 등의 휨 또는 위치 탈락여부, 접속여부, 재료손상여부

- 거푸집 등의 재료손상, 결속여부 및 침수상태

- 강풍에 의한 손상 및 변형여부

- 접속 및 결속부위의 손상 및 변형여부

2) 지반

- 토질지층의 변화상태

- 비탈면 및 비탈어깨의 이상유무

- 균열의 유무

- 인접지반의 상태

라) 감전사고 위험 포인트

1) 우천 시 바닥과 인체 전기저항의 감소로 인한 감전, 절연저항의 감소로               인한 누전의 위험

2) 가공선로나 전기충전부(분전반, 용접기단자 등)의 접촉 시 감전위험.

3) 임시배선에 의한 감전(접속불량, 정리정돈)에 의한 감전사고.

4) 배수펌프 및 이동용 전기기계, 기구의 누전에 의한 감전사고.

8. 보호구 지급 및 안전표지 설치 계획

8-1 보호구 지급계획

공 종	예상투입인원	품 명	규 격	단 위	수 량	비 고

8-2 안전표지판 설치계획

- 현장계획

9. 공사장 및 주변 안전관리계획

9-1 공사장 주변 지하 매설물 조사

- 현장계획

9-2 지하매설물 보호조치 계획

- 현장계획

9-3 인접시설 보호조치 계획

- 현장계획

9-4 민원에 관한 사항

- 현장계획

10. 기타 재해예방

10-1. 안전보건행사 계획

항 목	내 용	일 정	비 고
안전기원제	근로자 안전의식 고취 및 근로자 참여의식 고양	년 2회 이내	착공식 / 상량식별도
포상 및 벌 칙제 실시	-안전작업 이행 우수 근로자 선정 표창 및 포상 -안전관리 미이행 근로자 벌금 징수 및 징계 * 안전모 : 원 안전대 : 원 안전화 : 원 기타 : 원 * 3회 이상 경고시 퇴장	- 안전점검의 날 행사시 - 무재해 목표 달성시 - 공정의 위험 및 난이도 에 따라 탄력적으로 운영
안전점검의 날 시행	현장소장/현장대리인 책임 하에 추락/감전사고 예방 집중 점검 실시	매월4일 07:00 ～08:00
안전결의대회	안전의식 고취를 위하여 결의문 채택 등	안전기원제와 병행 실시

10-2. 정리정돈계획

항 목	정 리 대 상	일 정 및 인 력 배 치
공사용자재	전기재료 및 가설자재	1) 매일작업종료 10분전 실시 17:50 ～ 18:00 2) 매주 토요일 중점 정리 정돈 대상 선정하여 실시
잡쓰레기	폐자재 및 사무실 주변 대청소	- 매주월요일 정리정돈 실시 17:00 ～ 18:00 - 지정인원 인 선정