제 목 : 토공사 안전점검표

(1) 인력 및 기계굴착

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	점검 결과
인력 굴착	굴착 준비	주변상황에 대한 조사 및 장애물이 있는 경우 이설, 제거, 거치계획을 수립하였는지
		지하매설물에 대한 대책을 수립하였는지
		지하수 유입에 대한 대책을 수립하였는지
		근로자의 안전모, 복장상태, 고소작업시의 안 전대 착용에 대한 확인은 하고 있는지
		위험장소에서 출입금지조치는 되어 있는지
		안전담당자의 지휘하에 작업을 하고 있는지
		지반의 종류에 따라 정해진 굴착면의 높이와 기울기를 지키고 있는지	<표2.1>
		기준심도를 초과한 굴착은 하지 않는지
		굴착토사나 자재 등을 경사면 및 흙막이벽 천 단부 주변에 쌓아 두지는 않는지
		흙막이 지보공은 안전한 상태인지
		지하매설물, 장애물 등이 올바르게 처리되고 있는지
		용수나 유입수 처리를 위한 배수시설이 되어 있는지
		전동기기에 대한 누전차단기는 설치되어 있 는지
		산소결핍이나 유해가스의 누출 우려는 없는지
		동일수직계층에서 동시에 작업이 이루어지지 는 않는지, 부득이한 작업시 충분하 방호대책 은 세워졌는지
		절토작업시 상부에서의 붕락위험은 없는지, 있 다면 방호조치가 실시되어 있는지
		굴착면이 높은 경우 계단식 굴착이 이루어지 는지
		급경사면에는 사다리 등의 통로가 안전하게 설 치되어 있는지
		발파작업은 면허를 가진 자가 하는지
		장기간 방치되는 발파암반에 적절한 방호시설 을 하였는지

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	점검 결과
인력 굴착	트렌치 굴 착 작 업	1.5m이상의 트렌치 굴착시 흙막이 지보공은 설치되어 있는지
		굴착폭은 작업 및 대피가 용이하도록 충분한 넓이를 확보하고 있는지
		널말뚝의 채택시 모멘트에 대해 충분한 안전 률을 가지도록 근입장이 확보되어 있는지	최소 안 전률1.2
		굴착깊이가 1.5m이상인 경우 사다리, 계단등 의 승강설비를 설치하였는지
		굴착된 트렌티 내에서 휴식을 취하지는 않는 지
		뒷채움흙에 대해서는 시방에 맞는 충분한 다 짐을 하고 있는지
	기 초 굴 착 작 업	흙막이벽 또는 지보공에 대한 안전담당자의 선임과 구조, 특징 및 작업순서 등에 대해 충 분한 숙지를 하고 작업을 하는지
		기계굴착과 인력굴착이 병행되는 경우 작업분 담구역을 정하고 기계작업의 반경내에 근로자 가 들어가지 않는지
		버팀대, 사보강재 위로의 통행은 금지되어 있 는지
		부득이한 통행시 안전통로 및 표준안전난간을 설치하였는지
		버팀대 위에 중량물을 놓지는 않는지, 부득이 한 경우 지보공의 보강은 이루어졌는지
		흙막이 지보공에 변형과 같은 이상상태가 발 생하지 않는지
		히빙 및 보일링 현상에 대비하여 사전조치는 되어 있는지	3장 5.3,54.절
기계 굴착	굴 착 준 비	공사의 규모, 주변환경, 토질, 공사기간 등의 조건을 고려한 적절한 장비가 선택되었는지
		작업전에 기계의 정비상태를 확인하였는지
		작업반경내의 근로자 출입은 통제되고 있는지
		장비의 진입로와 작업장에서의 주행로는 확보 되어 있는지
		인력굴착과 기계굴착이 병행되는 경우 각각의 작업범위와 작업추진방향이 명확한지

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	점검 결과
기계 굴착	굴 착 준 비	발파 및 붕괴시 대피장소는 확보되어 있는지
		운전자가 자격을 갖추었는지
		운반장비에 대한 유도자와 교통정리원은 적정 위치에 배치되었는지
	굴 착 작 업 일 반	운전자의 건강상태는 양호하고 과로는 하지 않 는지
		지정된 운전원이 장비를 운전하고 있는지
		시가지 등 인구밀집지역에서의 작업시 매설물 확인을 위한 인력굴착이 선행되고 있는지
		갱이나 지하실 등 환기가 잘 안되는 장소에서의 환기시설은 충분한지
		전선이나 구조물 등과 인접지역에서의 작업시 회전반경, 높이제산 등의 방호조치 여부와 유도 자를 확보하고 작업을 하는지
		안전속도 및 허용부하를 지키고 있는지
		기종에 따라 정기적인 점검 및 시운전을 하는지
		가동중인 장비를 뛰어 오르거나 내리지는 않 는지
		야간작업시 헤드라이트 및 후방라이트를 켜고 작업을 하는지
		장비의 후진시 반드시 경적신호를 하는지
		동일한 작업에 약속된 표준신호를 적용하는지
		장비 운반시의 안전성은 확보되어 있는지
		작업종료나 중단시 버켓 등을 지면에 내려놓고 바퀴에는 전락 및 구동방지를 위해 고임목 등 을 받쳐 놓고 있는지
		장비가 당해 작업목적의 부적정한 용도로 사용 되지는 않는지
		낙석 등의 위험이 있는 장소에서는 장비의 헤드 가이드가 견고한지
		흙막이 지보공을 설치할 경우 부재의 설치순서 가 맞는지
	불 도 우 저	작업방향이 위에서부터 시작하는지
		사면에서의 급격한 방향조정은 없는지
		지반이 연약한 경우 지표의 물은 사전에 배수 처리 되는지

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	점검 결과
기계 굴착	유 압 쇼 벨	바닥이 수평하여 굴착, 회전시 장비가 안정한지
		시계나 노견의 붕괴를 고려해 굴착깊이에 여유 를 가지고 작업을 하는지
		노견굴착에 있어서 비상시의 신속한 대피를 위 해 트랙의 방향이 노견과 직각을 이루고 있는지
		덤프트럭 적재시 트럭의 운전석 위로 붐(boom) 이 선회되지 않도록 후방으로부터 선회를 하는 지
		덤프트럭과의 간격은 적절한지
	크람쉘	장비의 위치가 붐(boom)을 세워서 하는 작업이 용이한 위치에 있는지
		유압크람쉘의 경우 굴착심도에 따라서 적절하게 장비가 선정되었는지
	브 레 이 커	진동에 의해 사면 천단부, 노견 등의 붕괴가 발 생하지는 않는지
		타격각도가 파쇄대상면에 대해 수직을 이루는지
		파쇄물이 예상치 못한 방향으로 비산하여 위험 하지는 않는지
	덤 프 트 럭	제동장치는 규정된 제동거리내에서 제동이 되 는지
		토사적재시 토사가 운반도중 도로상에 떨어져 도로를 더럽힐 우려는 없는지
		덮개를 덮어 토사가 바람에 날리지 않도록 조치 가 되어 있는지
		바퀴에 대한 세척을 하여 바퀴에 의해 도로가 더럽혀지지 않도록 하고 있는지

(2) 암반굴착

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	점검 결과
화약 취급 및 운반	취급소	화약취급소의 구조는 화약류 취급소 설치기준에 맞는지
		온도상승에 대한 방지조치는 되어 있는지
		화약, 폭약, 화공품 등은 각각 다른 용기에 넣어 취급하는지
		화약류 이외의 것과 같이 두고 있지는 않는지
		위험방지에 필요한 표시를 하고 있는지
		도난예방조치가 철저히 이루어지고 있는지
	취 급 및 운 반	운반대나 상자를 이용하여 소분하여 운반하는지
		용기에 화약류와 뇌관을 함께 운반하지는 않는지
		충격을 주거나 화기에 가까이 가지는 않는지
		전기뇌관의 운반시 각선이 노출되지는 않는지
		건전지 등 전선이 노출된 전기기구를 지니거나 전등선, 동력선, 그밖의 누전 염려가 있는 물건에 접하지는 않는지
		화약류는 반드시 화약류취급책임자로부터 수령되 고 있는지
발파 준비 및 발파	준 비	위해예방에 필요한 주의사항을 보기 쉬운곳에 게 시하여 작업자가 이에 따라 작업하도록 하는지
		발파의 계획과 작업은 화약류관리책임자가 직접 하고 있는지
		발파작업의 지휘계통은 일원적으로 되고 있는지
		발파작업에 대한 안전교육이 행해지고 있는지
		발파장소 및 그 부근의 지형, 암층, 암질, 사용하 고자 하는 폭약의 종류 등을 감안하여 약실의 위 치, 폭약량, 갱도의 폐쇄, 대피장소, 그 밖의 필요 한 사항이 미리 정해져 있는지
		암질변화구간에서는 반드시 시험발파를 선행하여 실시하고 암질에 따른 시방을 작성하여 진동치, 속도, 폭력 등 발파영향력이 검토되고 있는지

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	점검 결과
발파 준비 및 발파	발파	화약류의 변질, 흡습, 흠 등에 대한 조사는 적 절히 이루어지는지
		발파시에는 발파시방에 의한 장약량, 천공장, 천 공구경, 천공각도, 화약종류, 발파방식이 준수되 고 있는지
		메지에는 점토·모래 등 불연성의 것을 사용하 고 있는지, 장약봉은 목재 등의 안전한 것을 사 용하고 있는지
		낙반, 부석의 제거가 불가능한 경우 부분 재발 파, 록볼트, 포아포올링(fore-polling)등의 붕괴 방지조치가 실시되고 있는지
		폭파모선의 배선에 있어서 점화장소는 발파현 장으로부터 충분히 떨어지고, 물등에 의한 누전 의 우려가 없는 곳인지
		ANFO 폭약과 전기뇌관을 쓰는 경우 반드시 정기폭을 준수하는지
		적절한 경보 및 근로자와 제3자의 대피 등의 조 치가 발파작업전에 취해지고 있는지
		발파후에는 불발잔약의 확인과 진동에 의한 2차 붕괴 여부를 확인하고 낙반, 부석처리를 완료한 후 작업을 재개하는지
		벤치발파시 소정의 높이와 기울기는 유지되고 있는지
		주변구조물 및 인가 등 피해대상물이 인접한 위치의 발파에서 허용진동치를 초과하지는 않 는지	<표2.11>
	발파 후의 처치	장전된 화약류를 점화하여도 그 화약류가 폭발 되지 아니하거나 폭발여부의 확인이 곤란한 경 우 점화후 15분이상 (전기발파에 있어서는 발파 모선을 점화기로부터 떼어서 다시 점화가 되지 않도록 한 후 5분이상)을 경과하기전에 화약류 를 장전한 곳에 사람의 출입이나 접근이 이루어 지지 않는지
		불발된 장약이 적절한 방법(예:불발된 천공구멍 에 고무호스로 물을 주입하고 수압으로 메지와 화약류를 흘러나오게 함)으로 회수되는지
	계측	터널의 경우 계측관리에 의해 변위에 대한 지 속적인 관찰이 이루어지고 이에 따른 보강대책 이 강구되는지

(3) 지하매설물의 보호

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	점검 결과
공통 사항	사 전 조 사	지하매설물별로 관리자가 보관하고 있는 대장 을 열람하여 전서로, 전신·전화케이블, 가스 관, 상·하수도관, 공동구 등의 시설에 대해 평면 및 중단위치, 구조, 규격, 수량, 상태 등 을 관계자와 협의·확인하여 상세한 사전조사 가 되었는지
	사 전 협 의	공사착수전 지하매설물 관리자와 시공단계별 안전에 필요한 조치, 매설물 방호방법, 입회관 계, 긴급시 연락방법, 안전조치의 실시구분 등 에 대해 충분한 협의를 하였는지
	교 육	지하매설물의 보호를 위한 안전교육을 작업관 계자에게 실시하였는지
	매설물 표 시	굴착작업에 선행하여 매설물 보호위치를 표시 하는지
		지하매설물도에는 밸브 및 맨홀위치가 표시되 었는지
	방 호	지하매설물 또는 가공공작물에 대한 방호, 이 설계획은 수립되어 있는지
		굴착공법이나 흙막이공법이 잘못 선정되어 주 변지반이 침하할 우려는 없는지
		지하매설물에 근접하여 시공하는 경우 매설물 관리자의 입회하에 작업이 이루어지는지
		지하매설물 부근에서의 굴착시 안전을 위하여 인력 굴착을 하는지
		지하매설물 방호는 노변의 진동에 대응할 수 있도록 계획되어 있는지
		매달기 방호시 하중이 부재에 균등하게 걸리 도록 되어 있는지
		지하매설물 위에 적재물은 없는지
		고정부(철골, 부재, 용접부, 볼트 및 너트 등)의 변형은 없는지
		매달기 방호기구의 부식 및 이동은 없는지
		지하매설물 되메우기시 받침방호, 되메움토, 다 짐방법 등이 잘못되지는 않았는지

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	점검 결과
공통 사항	점 검	지하매설물의 방호상태를 용이하게 점검할 수 있도록 점검통로는 확보되어 있는지
		지하매설물의 정기적 점검을 실시하는지
	비 상 대 책	긴급사태 발생시 비상연락체계는 확립되어 있 는지
		지하매설물 파손시 발생할 수 있는 재해에 대한 대책은 수립되었는지
		맨홀, 소화전관, 밸브실, 양수기 등의 위치를 복 공사에 명시하고 그위치의 복공은 용이하게 뗄 수 있게 하여 보수시 편리하도록 되어 있는지
		지하매설물 중 불명확한 관의 처리대책은 양호 한지
매설 물별 특별 사항	가스관	가스누출 측정담당자 지정 및 가스누출 자동경 보기는 설치되었는지
		가스 등 가연성 물질의 수송관 부근에서 특별한 조치없이 화기를 다루지는 않는지
		노출된 부분의 길이가 100m 이상인경우에는 가 스를 신속히 차단할 수 있는 긴급차단장치를 설 치하였는지
		가스누출, 관체 및 피복의 손상은 없는지
		볼트, 너트 등 신축이음에 이완은 생기지 않았 는지
		가스관 관리대장의 비치 및 관리자를 임명하였 는지
		가스관과 타공사 시행에 관련한 관계규정(지침) 에 위반되는 사항은 없는지
	상 하 수 도	각종 변류의 원상복구 및 토사 등 적치물이 제 거되었는지
		누수여부 및 관로주변 지반침하 등은 확인되고 있는지
		누수가 우려되는 상수도관의 접합부는 특수접합 용 칼라(collar)로 보강되었는지
		제수변 등 상수도시설물이 임의로 조작되지는 않는지
		상수도 제수변의 위치, 개폐방향 등에 대한 현 황을 현장사무실에 유지하고 제수변 키를 제작 ·보관하여 비상시에 대비하는지

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	점검 결과
매설 물별 특별 사항	상 하 수 도	노출된 상수도관이 동결심도 미달로 동결·동 판의 우려는 없는지
		노면복공에 지장이 되는 하수관의 맨홀 두부는 최소한으로 제거되고 하수가 스며들지 않도록 처리되었는지
		공사용 배수에 토사가 섞인 채로 하수관로에 유출되지는 않는지
	전 력 및 전 기 통 신 케이블	지중전선이 타 지하매설물이나 구조물과 인접 시 안전이격거리를 유지하고 있는지
		약액주입시 주입재료가 관로안에 압입되어 고 결됨으로써 케이블의 끌어넣기와 빼기가 불가 능하게 되지는 않는지
		도면과 케이블의 토피변화에 대한 주의를 게 을리 하지는 않는지
		관로가 2열 이상으로 되어있거나 매설위치가 바뀐 경우 일부만 확인하고 시공을 하지는 않 는지

(4) 주변구조물 보호

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	점검 결과
계획	기 설 구조물 조 사	구조물의 설계도, 설계계산서, 지반조건, 시공기록 등 기설구조물의 설계도서류에 대한 조사는 되었 는지
		피해, 보수·보강기록 등 기설구조물의 보전 및 사용상황에 대한 조사는 되었는지
		현지조사를 통해 기설구조물의 하중, 변위·변형, 신설구조물과의 상대위치 등을 확인하였는지
		시공중 기설구조물에 대한 일시적인 사용중지의 여부는 확인되었는지
	지 반 조 사	설계 및 검토 방법을 미리 계획하여 그것에 이용 될 변수를 얻기위한 지반조사는 충분히 이루어졌 는지
	시 공 조 건 조 사	지하매설물의 위치, 통로의 확보 등 시공상 제약 을 받는 공간조사가 되었는지
		작업가능시간, 운반시간 등 시공상 제약을 받는 시간조사가 되었는지
		진동, 소음, 먼지 등과 관련한 시공 환경조사가 이루어졌는지
	영 향 평 가	기설구조물의 기초형식, 신설구조물의 굴착깊이, 근접도, 시공법 등에 따라 근접정도를 바르게 판 정하였는지
시공	시 공 관 리	이수굴착시 토사붕괴에 의한 지반이완은 발생하 지 않는지
		널말뚝, 엄지말뚝의 타입에 따라 지반이 솟아오 르지는 않는지
		지반개량에 의해 지반이 변형, 이동하지는 않는 지
		기존말뚝 등 지중장해물 철거에 의한 지반의 이 완은 발생하지 않는지
		하빙에 의한 터파기저면의 융기는 생기지 않는지
		지하수위가 높은 사질지반의 경우 보일링에 의해 터파기저면의 흐트러짐이 생기지 않는지
		지하수의 저하에 의한 지반의 압밀침하는 생기지 않는지

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	점검 결과
시공	시공 관리	흙막이벽의 배면으로부터 토사유출은 발생하지 않 는지
		흙막이벽의 배면토에 대한 과굴착이나 뒷채움의 문 제는 없는지
		흙막이벽의 강성부족, 과대한 버팀대 길이, 근입지 반의 연약함에 의해 흙막이벽 변형이 발생하지 않 는지
		띠장은 연속된 구조로 설치되고 있는지
		굴착에 의한 지반의 부풀림으로 흙막이 구조물이 나 주변의 변형은 없는지
		편토압에 의한 근접건물의 변형과 이동은 없는지
		흙막이지보공의 철거에 따른 흙막이벽의 변형은 없는지
		되메우기의 불충분에 의한 흙막이벽의 변형은 발 생치 않는지
		흙막이벽의 인발·철거시에 지반의 흐트러짐은 발 생치 않는지
		목재토류판의 부식에 의한 공극은 발생하지 않는지
		중간말뚝과 구대말뚝을 별도로 설치하고 있는지
		분할시공 및 굴착순서가 지켜짐으로써 굴착후 조 기에 지보공이 설치되고 있는지
		흙막이벽의 초기변위를 최소화시키기 위하여 지보 공의 설치높이를 지표근처에 하고 있는지
		프리로드의 도입을 충분히 하고 있는지
	계측 관리	계측시스템은 계측규모 및 현장조건에 맞도록 합리 적으로 선정되었는지
		시공단계별 측정항목 및 위치선정이 적정하게 이루 어졌는지
		기설구조물의 중요성, 구조형식 등에 따라 관리치 가 합리적으로 정해졌는지
		계측결과는 간편한 양식으로 정리되고 능력있는 기 술자에 의해서 분석되어 지체없이 담당자에게 보고 되는지
		계측값의 정도에 따른 대응대책이 마련되어 있는지

2. 흙막이공사

(1) 설계 및 시공계획

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	점검 결과
사전 조사	지질 조사	설계도서는 숙독하였으며, 토질자료를 검토하였는 지
		다른 문헌 및 인근 공사자료를 조사하였는지
		말뚝을 박고 빼기가 곤란한 지반은 없는지
		지하수 상황, 지반 투수성, 피압수 등에 대해서 지 반조사가 이루어 졌으며, 보일링, 히빙문제를 파악 하였는지
	환경 조사	부지 경계선, 작업공간 확보, 부지의 고저차 등에 대한 조사가 이루어졌는지
		교통량, 도로규제, 중량 및 높이 제한 등의 도로교 통상황이 파악되었으며, 간판, 전주 등으로 인해 작 업폭에 지장은 없는지
		지하 및 지상 장애물을 파악하고 종류, 형상 및 관리자 일람표를 작성하였는지
		급배수, 동력은 조달이 가능한지
		소음, 진동 등에 대해 건물조사 및 환경보전법 등 의 법적규제를 조사하였는지
		근접건물의 조사 순서를 결정하였는지 조사범위결정→조사 예고 및 승낙→소유주 입회 →실측(균열,문의 개폐상태, 침하)→사진촬영→측 량→도면작성→점검
		하천 방류기준은 어느정도이며, 어업권 설정이 되 어 있지는 않은지
		작업시간을 규제할 필요는 없는지
	설계 계획	설계도서 및 시방서에 준하고 있는지
		지반조건, 지하수위, 주변환경조건, 굴착규모 등을 감안하여 공법을 선정하였는지
		근입장 계산 및 각 요소부재는 굴착 단계별 해석을 통해 각 단계별로 충분히 안전한지
		히빙, 보일링은 검토하였으며, 침하 우려는 없는지
		지하수 저하, 지반개량 등의 보조공법 병행시 그 공법의 선정과 시공순서는 계획시 충분히 고려하였 는지

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	판정 결과
설계 및 시공 계획 일반	설계 계획	띠장, 버팀대, 앵커의 간격은 적절하며, 건너 뛰기 나 취약부에서 누락시키지는 않았으며, 전체적으로 상하좌우 균형을 이루고 있는지
		구조물 시공에 따라 흙막이 철거시에 대한 검토를 하고 있는지
	시공 계획	주변구조물 종류 및 기초형식은 조사되었는지
		지장물의 보호, 철거, 이설의 필요성 및 방법 등에 대해 관리자 또는 관리기관과 협의, 검토하였는지
		긴급상황시 대응책 및 연락방법을 검토하고 철저 히 주지시키고 있는지
		작업시간, 시공방법, 설계변경사항 등에 대해 검토 및 대책은 이루어졌는지
		자재, 노무, 공정계획과 품질관리, 안전관리 계획은 충분히 검토되어 있는지

(2) 흙막이벽

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	점검 결과
줄파기	계획	매설물대장 및 관리자와 협의를 통해 매설물 조사 서를 작성하였는지, 또한 각 매설물 관리자의 연 락처를 확인하였는지
		시굴방법, 시간, 입회 등에 대해 매설물 관리자, 도로 관리자, 경찰 등과의 협의를 마쳤으며, 주민 의 양해는 얻었는지
		시굴범위, 시굴개소수, 복공방법, 줄파기 표준단 면등을 결정했는지
		줄파기의 연장을 결정하였는지
		흙막이의 잘못은 없으며, 매설물 방호방법은 결 정하였는지
		인력파기, 기계파기의 범위를 결정하였는지 (포장철거시 매설관 부근 1m 이내에는 타격철거 를 금지하고 브레이커를 사용, 매설관 노출시는 인력파기, 기계파기의 경우는 50□ 이상 이격)
		도로점용허가 또는 교통규제 협의 및 신청상의 문제는 없는지
		안전울타리, 조명, 경비원 또는 교통통제원의 배 치는 계획되었는지
	시공	매설물 관리자의 입회를 요청하였으며 조명, 보안 등, 안전울타리 배치에 미비한 사항은 없는지
		매설관의 종류, 지름, 위치 등을 도면에 확실히 표시하였는지
		매설관이 굽거나 꺾여져 시공되어 있지는 않은지
		파낸 관은 파내고자 계획된 관과 일치하는지
		되메우기시 다짐을 확실히 하여 침하를 방지하였 는지
		도로점용신청·허가 및 이웃 주민의 양해를 얻었 는지
		조명, 보안등, 안전울타리 등을 설치하였으며, 소 음발생시 공사종료시간을 초과하는 일은 없는지
		매설관은 계획대로 보호되었는지
		흙막이의 벽체 및 버팀대 등은 차량 진동으로 인 해 느슨해지거나 지하수, 우수 등으로 인해 붕괴 되는 일은 없는지
		지하매설물, 장애물의 유무를 점검하였는지
		지하매설물 주변에서 굴착시 굴착방법과 방호방 법등을 충분히 검토하였는지
		되메우기, 가복구시의 매설물 방호 및 가복구 후 의 침하대책은 완벽한지

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	점검 결과
엄지 말뚝	계획	보일링/히빙 여부를 검토하고 공법선정을 하였는 지
		말뚝의 규격 및 간격은 토압, 수압, 저지력을 고 려하여 결정하였는지
		말뚝의 이음방법은 결정하였으며, 최대모멘트가 걸리는 위치에서의 이음을 피하고 있는지
		타입방법과 인발방법의 검토는 하였는지, 또한 항 타, 인발이 곤란한 지역에서의 대책은 수립되어 있는지
		소음, 진동문제는 발생하지 않는지
		교통대책, 장애물 제거, 방호방법을 협의하였는지
		말뚝 반입계획, 중기계획은 수립되어 있는지
		인발 후 발생된 공간의 뒷채움 방법은 검토되었 으며, 인발 후 지반침하의 유무는 검토되었는지
	시공	사용기재를 지반조건, 환경조건 등을 고려하여 적 절한 것을 선정하였는지
		작업바닥은 말뚝 시공기계의 작업이나 안전성확 보에 충분한 강도를 지니고 있는지
		지하매설물, 지상장애물에 대한 대책은 강구되어 있는지
		말뚝이 소정의 위치에 정확히 박혀 있는지
		말뚝이 근입장 및 지지력을 확보하고 있는지
		천공말뚝의 경우 천공자리를 충분히 충전하였는지
토류판	계획	토류관의 재질, 두께 등이 토압에 견딜 수 있는지
		주문한 길이로 실제 사용할 때 문제점은 없는지
		토류판의 현장적치, 절단가공, 사용수량 여유 등 을 고려하고 있는지
		과잉굴착으로 토류판 시공이 지체되지는 않는지
	시공	토류판의 배면이 비어 있지는 않은지
		말뚝간격이 너무 넓어 토류판에 무리한 토압이 걸리지는 않는지
		토류판은 캠버 등으로 확실히 고정시켜 놓았는지 확실히 시공하였는지

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	점검 결과
주열식 말 뚝	계획	말뚝 지름 계획시 오거(auger) 규격을 고려하고 있는지
		말뚝 배치에 있어 인접 말뚝과의 간격은 검토되 어 있는지
		삽입 강재는 철근인지, 형강인지, 아니면 양쪽을 조합한 것인지
		급배수량, 설비에 문제는 없는지
		몰탈 플랜트, 철근 가공장은 현장내에 설치할 것 인지, 아니면 다른 장소에서 가공하여 운반할 것 인지
		천공이 곤란한 지층을 약액주입으로 보강할 필요 는 없는지
		몰탈 배합은 결정하였는지, 또한 지연제, 혼화제 는 고려하였는지
		재료 손실에 대비하여 비상보급량을 계획하였는지
		추가 예상몰탈주입량은 어느 정도로 하고 있는지
		시공 사이클에서 하루의 시공개수를 산출하였는지
	시공	굴착장비의 이동에 불안전한 연약지반 및 경사면 대책은 충분한지
		굴착장비의 작업 안전성 및 연직 정밀도는 확실 히 점검하였는지
		몰탈, 강재, 잔토반출에 대한 수배는 확인되었는지
		지하매설물, 장애물의 확인, 방호 확인 및 기록을 2인 이상이 확인했는지
		오거(auger)의 능력이 부족하여 시간, 노력을 낭 비하고 있지는 않는지
		굴착토사와 주상도상의 토사가 일치하는지
		굴착토사량과 주입몰탈량의 균형이 깨지지는 않 는지
		호박돌이나 인접말뚝에 접촉하면서 오거가 편심 되거나 엇갈리지는 않는지
		긴급 보충몰탈은 항상 준비되어 있는지
		강재 및 철근망은 연직으로 세워져 있는지
		배토, 이수처리, 기자재 등은 항상 정리되어 있는 지

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	점검 결과
지 하 연속벽	계획	피압수, 지하수위 등을 조사하였으며, 지질에 적 합한 공법을 채택하고 있는지
		장비, 플랜트 설치 면적은 충분히 확보되어 있는 지
		안정액이 질적, 양적인 면에서 제대로 관리되고 있는지
		배토, 폐수처리에 문제는 없는지
		안내벽은 정확하며 안전한 구조로 되어 있는지
		조립철근망이 너무 커서 변형의 염려는 없으며, 이음은 이상이 없는지
		콘크리트 배합표를 작성하였으며, 콘크리트 타입 량과 타입방법에 문제는 없는지
		슬라임 처리방법은 검토하였는지
		패널 사이의 이음방법은 검토할 필요가 있는지
	시공	장비의 이동이 원활하도록 현장이 잘 정리되어 있는지
		중장비에 의한 공벽붕괴의 염려는 없는지
		안내벽에 균열 등의 손상은 없으며, 굴착장비는 수평, 수직도를 유지하고 있는지
		안정액의 농도는 정상인지
		안내벽 내의 안정액 수위의 변화는 없는지
		굴착토사의 주상도상의 토사가 일치하는지
		공벽의 연직 정밀도를 점검하였으며, 굴착깊이를 확인하였는지
		에어리프팅(air-lifting)으로 슬라임 처리를 확실히 하고 있는지
		조립철근망의 이음관리를 하고 있으며, 스페이서 (spacer)의 위치 및 개소수를 확인하였는지
		조립철근망은 수직으로 세워졌는지
		트레미관은 충분히 밀폐되어 수밀성이 유지되는지
		트레미관이 철근에 걸리지 않으며, 인발시 콘크리 트의 타설속도는 균형을 이루고 있는지
		인터록킹 파이프(interlocking pipe)와 지하 암반의 공간에서 콘크리트가 유출되지는 않는지
		콘크리트의 응결속도가 너무 빨라서 인터록킹 파 이프(interlocking pipe)를 인발하는데 곤란하지는 않는지
		다음 패널로의 이동이 원활하게 행해지고 있는지

(3) 흙막이지보공

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	점검 결과
버팀대	계획	현장조건에 적합한 토압공식을 적용하였는지
		지보공 가설시 및 철거시에 버팀대가 받는 축력 의 범위를 검토하여 설계되었는지
		벽체, 띠장, 버팀대가 서로 균형을 이루고 있는지
		이음부에 있어 강재의 능력 범위를 초과하지는 않는지
		사보강재 설치시 약점이 없도록 보강하였는지
		우각부의 토압을 과소평가하지는 않았는지
		토압계는 토압변화를 고려한 위치에 설치되었는 지
		띠장이 한쪽에서 과대토압을 받도록 배치되지는 않았는지
	시공	버팀대의 손상, 변형 등을 점검하였는지
		크레인은 작업시 충분한 여유가 있으며, 와이어 드의 보조기구들은 충분히 안전한지
		브라켓은 안전하게 설치되었는지
		예정굴착선보다 초과굴착하거나 굴착면을 교란 시키지는 않는지
		버팀대를 매달아 내릴 때 매설물 및 기타 부재에 손상을 줄 염려는 없는지
		뒷채움을 확실히 시공하고 있는지
		프리로드(preload) 도입시 상단 또는 인접 버팀대 가 느슨해지지는 않았는지
		버팀대의 수직, 수평은 잘 맞는지
		버팀대의 좌굴방지에 대해 충분히 검토되었는지
		토압계 계측을 통해 특정 버팀대에 큰 토압이 걸 리지는 않는가를 확인하였는지
		흙막이 벽체의 변위가 계측되었는지
		띠장의 플랜지에 변형은 생기지 않았으며, 보강 할 필요는 없는지
		버팀대 위에 필요 이상의 자재가 올려져 있지는 않는지, 또한 볼트, 토사등이 남아 있지는 않는지

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	점검 결과
버팀대	시공	버팀대, 띠장 등의 연결부, 매단 부분의 볼트는 설계대로 시공되고 있는지
		버팀대 해체시 대체버팀대, 또는 되메우기를 소 정의 위치까지 확실하게 시공하였는지
		버팀대 해체에 따른 토압의 변동, 흙막이 벽체 의 돌출, 나머지 버팀대의 변형은 없는지
		버팀대 해체시기가 너무 빠르지 않았는지
		주변지반의 변형이나 침하 등의 이상은 없는지
어스 앵커	계획	정착층의 위치 및 두께에 문제는 없는지
		현장 주변구조물, 지하매설물에 지장은 없는지
		환경조건 및 지반조건이 어스앵커 공법에 적당 한지
		작업면적 및 공간이 확보되었는지
		앵커의 제거, 정착방법 등이 검토되었는지
		사용전력, 급배수 설비에 난점은 없는지
		굴착이 어렵다고 생각되는 지반은 없는지
		지하수 조건에 의한 탈수의 위험은 없는지
		앵커의 위치, 각도, 정착길이는 일정한지	<표3.21>
		안전율 은 충분히 확보하였는지
		자유장 길이는 충분히 확보하였는지	<표3.22>
		몰탈배합은 결정하였는지, 또한 혼화재의 필요 성은 없는지
		앵커용 강재, 조임철물 등의 재질 및 강도를 확 인하였는지
		지압판은 앵커력을 흙막이 벽체로 전달하는데 만족한 구조로 되어 있는지
	시공	작업비계는 굴착기계 등의 중량에 충분히 견딜 수 있는지, 또한 추락방지 난간, 비계등은 안전 한 구조로 되어 있는지
		앵커 강재는 녹이 슬지 않았으며, 녹이 슬지 않 도록 쉬트, 기름으로 보호되어 있는지

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	점검 결과
어 스 앵 커	시 공	굴착기계는 올바른 각도 및 위치에 설치되어 있는지
		굴착공이 휘거나 붕괴 등이 발생되지는 않았 는지
		정착층은 확인되었는지, 또한 굴착깊이, 정착 층두께, 경사각을 기록하였는지
		천공후 굴착공 내부를 깨끗이 하였는지
		앵커강재가 부드럽게 삽입될 수 있는지, 또한 몰탈주입은 이상이 없는지
		앵커강재의 축선과 정착구의 축선은 일치되어 있는지
		긴장시 작업 주변, 특히 후방의 인원통제를 엄 중히 하고 있는지
		긴장시 관리는 계획대로 행해지며, 기록이 유 지 되고 있는지
		긴장후에 체크관리는 충분히 행해지고 있는지
굴착공	시 공	굴착공의 시공계획은 굴착의 규모, 공정, 지반 및 환경조건 등에 대해 충분히 배려하고 있는 지
		굴착기계, 장비는 시공조건에 적합한지
		굴착시 굴착깊이, 혹, 높이, 사면경사 등이 균 형있게 시공되고 있는지
		굴착깊이는 버팀대 설치를 위한 계획 굴착깊 이 보다 더 파지는 않았는지
		굴착작업시 벽체 또는 지보공에 충격을 주지 는 않는지
		굴착중의 토질과 설계시의 토질을 비교, 확인 하는지
		굴착부지내의 매설물 및 구조물 주변 굴착방 법, 방호대책은 적절한지
		굴착면의 물막이, 배수에 주의하고 있는지
		흙막이벽과 매설물 주변에서 새어나오는 물은 잘 처리하고 있는지

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	점검 결과
차수 및 지반 개량 공	일 반 사 항	공사착공 이전에 시공구간에 대한 엄밀한 토질 조사 및 지질조사, 토질시험 등을 실시하여 지 질상황을 파악하였는지
		지질상황 파악결과에 근거하여 설계도서 및 현 장상황이 고려된 차수 및 지반개량공 실시대상 구간을 결정하고 해당구간에 적합한 공법을 선 정하여 상세한 시공계획을 작성하였는지
		주입이 해당지층에 균일하고 치밀하게 실시되었 는지
		주입부위의 지반변형을 최소화하기 위해 계측을 통한 지속적인 관리를 하고 있는지
		시공의 정확성, 연속성 및 균일성이 유지되도록 토질구성의 확인, 표준관입시험, 단위체적중량, 자연함수비 및 간극비 측정, 지하수위 및 투수계 수 측정, 지하매설물 조사, 지표의 수준측량 등 을 실시하고 있는지
	시 험 주 입	시험주입을 시공구간에서 행하고 있는지
		주입상황을 파악하기 위해 주입량 및 주입압을 자동기록장치에 의해 기록하고 있는지
		시험주입공의 배치, 1회의 인발간결, 급결재와 완결재의 비율을 기록하고 있는지
		시험주입에 사용된 재료량, 주입시간, 완성된 고 결체의 치수를 확인하여 기록하고 있는지
		시험주입 종료후 각종 조사결과, 사용재료량, 주 입시간, 시험기록 등을 정리하여 주입효과 및 기 타 기술사항을 검토하고 그 결과에 따라 시공계 획을 작성하였는지
	시 공	주입의 목적을 이해하고 대상지반의 상태를 파 악하고 나서 주입을 실시하고 있는지
		공별 주입압, 주입량을 측정하여 관리하고 있는 지
		주입중에 주입재의 역류를 방지하여 지반의 융 기 및 근접구조뮬에 피해를 주지 않도록 하고 있는지
		작업도중 주입액이 불필요하게 유출되지 않는지 또한 주입량에 큰 변화가 있을 경우 보고는 신 속히 이루어지며, 그에 대한 대책은 강구하고 있 는지

구분	점검 항목	점검사항	판정 기준	점검 결과
차수 및 지반 개량 공	시 공	차수공은 보일링, 히빙 등의 막장면의 안전 을 확보할 수 있도록 설계되었는지
		차수공법의 시공상 한계를 충분히 고려한 공법선정이 이어졌는지	scw차수공 시공한계 : 풍화압 N치 50/6~50/10
	품 질 관 리 및 검 사	시공전 사용재료의 선정시험 결과와 배합 설계표를 감독관에게 제출하여 승인을 받 았는지
		시공도중 재료의 변동이 있을 경우 그 내 용을 감독관에게 제출하여 승인을 받고 있 는지
		코아를 채취하여 압축강도 및 투수시험을 실시하고 있는지
		재료의 사용량, 주입량에 대해 그 수량을 확인하고 있는지
		근입장의 부족 및 겹침치수의 오류, 압축강 도 및 투수계수시험 결과 관리치에 미달되 는 등의 시공요인으로 인해 치수효과가 저 하될 경우의 대책은 강구하고 있는지	재시공
		시공도중 및 시공후에 보일링 또는 히빙의 발생여부에 대해 수시로 점검, 확인하고 있 는지