추락・비계 붕괴사고 예방 점검표(기본사항)

※ 아래 사항은 기본적인 사항으로 다른 안전조치는 산업안전보건법령을 참조하시고, 아래 사항이 미흡한 경우 작업중지 대상입니다.

구분	산업안전보건 기준에 관한 규칙	내 용	점검결과 (O,X)
1. 외 부 비 계	제57조,	강관비계를 쌍줄로 조립하여야 함
	제59조 (강관비계 조립시의 준수사항)	비계기둥에는 미끄러지거나 침하하는 것을 방지하기 위하여 밑받침철물을 사용하거나 깔판・깔목 등을 사용하여 밑둥잡이를 설치
		강관의 접속부 또는 교차부는 적합한 부속철물 사용하여 접속하거나 단단히 묶어야 함
		강관비계는 조립간격을 수직방향 5m, 수평방향 5m 유지하여야 함
		벽이음 및 버팀은 강관・통나무 등의 재료를 사용하여 견고한 것으로 할 것
2. 작 업 발 판	제56조 (작업발판의 구조)	비계의 높이가 2m 이상인 작업장소에는 작업발판을 설치하여야 함
		발판재료는 작업할 때 하중을 견딜 수 있도록 견고한 것으로 하여야 함
		작업발판의 폭은 40cm 이상, 발판재료 간의 틈은 3cm 이하로 하여야 함
		작업발판재료는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 둘 이상의 지지물에 연결하거나 고정시켜야 함
3. 안 전 난 간	제13조 (안전난간의 구조 및 설치요건)	추락의 위험이 있는 작업발판에는 안전난간을 설치하여야 함
		작업의 성질상 안전난간을 설치하는 것이 곤란한 경우나 작업의 필요상 임시로 안전난간을 해체할 때에는 ❶안전방망을 설치하거나 안전대 걸이 시설을 설치하고 근로자로 하여금 ❷안전대를 사용하도록 하여야 함
		안전난간은 ❶상부 난간대 ❷중간 난간대 ❸발끝막이판 ❹난간기둥으로 구성 하여야 함
		❶상부 난간대는 바닥면 등으로부터 90cm 이상 지점에 설치, 상부 난간대를 120cm 이하에 설치하는 경우에는 ❷중간 난간대는 상부 난간대와 바닥면 등의 중간에 설치하여야 함
		❸발끝막이판은 바닥면 등으로부터 10cm 이상의 높이를 유지하여야 함
		❹난간기둥은 상부 난간대와 중간 난간대를 견고하게 떠받칠 수 있도록 적정한 간격을 유지하여야 함
		난간대는 지름 2.7cm 이상의 금속제 파이프나 그 이상의 강도가 있는 재료여야 함
4. 개 구 부	제43조(개구부 등의 방호조치)	작업발판의 끝, 통로의 끝이나 개구부에는 안전난간, 울타리, 수직형 추락방지망 또는 덮개 등의 방호 조치를 하여야 함
		덮개를 설치하는 경우에는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 설치하여야 함
5. 사 다 리	제24조(사사리식 통로등의 구조)	견고한 구조로 하여야 함
		발판의 간격은 일정하게 하여야 함
		폭은 30cm 이상으로 하여야 함
		사다리가 넘어지거나 미끄러지지 않도록 상부는 고정 장치를 하고, 하부는 미끄럼방지 조치를 하여야 함
6. 이 동 식 비 계	제68조(이동식비계)	이동식비계의 바퀴에는 브레이크・쐐기 등으로 바퀴를 고정시킨 다음 비계의 일부를 견고한 시설물에 고정하거나 아웃트리거를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것
		승강용 사다리는 견고하게 설치하여야 함
		비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치할 것

추락비계 붕괴사고 예방 점검표(중부재해예방관리원).hwp