중량물 취급작업 계획서

(교육교안 및 작업계획서)

1. 중량물의 취급과 운반 교안

(1) 손잡이가 있는 물체의 취급

․한쪽 발을 앞으로 내밀어 가능한 한 물체에 최대한

접근시킨다.

․손잡이를 꽉 쥐고 허리를 편다.

․허리를 편 채 다리 힘만으로 서서히 일어선다.

․물체의 무게 중심은 항상 몸의 중심에 오게한다.

(2) 손잡이가 없는 물체의 취급

․허리를 곧게 편 상태에서 다리를 어깨 넓이 정도로

벌린다.

․대상물을 손 전체로 잡는다.

․다리를 펴면서 들어 올린 후 허벅지에 기대듯이

든다.

(3) 통나무 형태의 물체를 들어올리는 작업

․허리를 편 상태에서 롤의 한끝을 잡는다.

․다리의 힘으로 일어나 물체를 수직으로 세운다.

․무릎을 구부리고 롤의 한쪽을 누르면서 허벅지에

물체를 올려놓는다.

․중심을 잡기 위해 손의 위치를 조절 한다.

․무릎과 팔을 동시에 쭉 펴면서 들어  올린다.

(4) 포대류를 올려놓는 작업(20～50kg)

․등을 편 상태에서 무릎을 구부려 포대의 양 모서리를

잡는다.

․다리를 펴면서 포대를 들어올려 허벅지에 기댄다.

․포대를 허벅지에 댄 채로 작업대로 이동한다.

․허벅지의 미는 힘을 이용하여 작업대에 올려놓는다.

(5) 포대를 어깨에 메는 작업

․포대를 직각으로 세운 후 운반자는 포대의 모서리를     잡는다.

․팔과 다리의 힘으로 포대를 들어 올린 후 허벅지의

안쪽에 걸쳐놓는다.

․포대를 허벅지에 올려놓은 상태에서 팔 전체로 잡고

다리 힘으로 일어서서 포대를 가슴에 끌어 당기듯이

안는다.

․일단 포대를 작업대에 올려놓은 뒤 어깨를 포대 중심

부에 갖다 놓고  다리힘으로 일어선다.

(6) 드럼통을 들어올리는 작업

․드럼통을 기울여 상단 및 하단을 대각선으로 잡은

후 다리와 팔의 힘으로 허벅지 위에 올려놓는다.

․통이 돌아가지 않도록 드럼통의 지름 하단부를

고쳐 잡는다.

․다리의 힘으로 들어 올린 후 가슴에 바짝 붙여

끌어 당기듯이 안아 운반한다.

(7) 나무케이스 물체를 눕히는 작업

․상자의 가장자리를 잡고 몸의 무게를 이용하여

상자를 기울인다.

․자체 무게에 의해 눕기 시작하면 한쪽 다리의 허벅

지로 고정시키고 다른쪽 다리는 뒤로 빼면서 천천히

상자를 눕힌다.

(8) 큰 상자의 2인 운반

․상자를 잡기 편하게 받침대를 이용 한다.

․상자의 대각선상에 2인의 작업자가  허리를 편 상태

에서 모서리를 잡는다.

․상자를 다리 힘으로 들어 올린 후 상자의 대각선

방향으로 이동한다.(상자의 대각선 방향으로의 이동은

작업자의 몸이 운반 도중 뒤틀려지는 것을 최대한

방지한다.)

(9) 물통 등의 운반

․물통을 두발 사이에 위치시키고 허리를 편 상태에서

무릎을 굽혀 손잡이를 잡는다.(어깨는 수평을 유지

한다.)

․몸을 약간 앞으로 숙인 상태에서 다리를 펴 물통을

들어올린다.

․내려놓을 때는 단지 무릎만 굽혀 내려 놓는다.

중량물 취급 작업계획서						결재
중 량 물 종 류				작 업 부 서
운반도구	운반기계			작 업 지 휘 자
	운 반 구
중 량 물 의 가 로		m		중 량 물 의 세 로					m
중 량 물 의 높 이		m		중 량 물 의 중 량
중 량 물 의 형 상
중량물의 취급 방법		기구 및 공구를 점검하고 불량품을 제거할 것
중량물의 취급 순서		작업순서 및 그 순서마다 의 작업방법을 정하고 작업을 지휘할 것
작업 장소의 넓이		(가로×세로×높이) m× m× m
작업 장소의 지형		(경사, 요철유무 등)
구 분		점 검 내 용									양호		불량
자세, 복장		중량물 취급의 올바른 자세인가?
		중량물 취급의 복장은 단정한가?
		붕괴, 낙하 위험이 있는 화물을 견고하게 묶었는가?
보호구 착용		위험물 비산에 따른 보호구를 착용하였는가?
위험 중량물		카바이트, 생석회 등과 같이 온도상승이나 습기에 의하여 위험성이 존재하는 중량물의 취급방법을 알고 있는가?
하역운반기계		하역운반기계의 적절한 사용방법을 알고 있는가
작업자 안전교육		교육일시	교육장소		교육자			작업자(피교육자)
안전교육내용 (작업자 준수사항)		-중량물 취급방법, 무게중심, 작업장통행로확보등

작성일자 200  년  월  일;                    작성자        (인)

※1. 중량물 취급장소에는 관계근로자외의 자의 출입을 금지시킬 것

2. 로우프를 풀거나 덮개를 벗기는 작업을 행하는 때에는 적재함의 화물이나

낙하할 위험이 없음을 확인한 후에 당해작업을 하도록 할 것