참고		｢안전관리계획서 작성 매뉴얼｣ 개정에 따른 분량 간소화 예시

구분		기존(토목·건축 11개 현장 평균)		개선
		내용	분량	내용	분량제한
총괄		· 건설공사의 개요	378	· 건설공사의 개요	7
		· 현장 특성 분석	215	· 현장 특성 분석	30
		· 현장 운영계획	131	· 현장 운영계획	20
		· 비상시 긴급조치 계획	31	· 비상시 긴급조치 계획	23
소계		-	755	-	80
공종별	공통 가설공사	· 개요 및 시공상세도면	36	· 가설울타리, 가설비계 등	30
		· 안전시공절차 및 주의사항	116
				· 기타 공통가설 공사	30
		· 안전점검계획표 및 안전점검표	44
				· 가설 장비	30
		· 안전성계산서	190
	굴착공사 및 발파공사	· 개요 및 시공상세도면	62	· 굴착 및 토공사	30
		· 안전시공절차 및 주의사항	733
				· 흙막이 지보공 공사	30
		· 안전점검계획표 및 안전점검표	132
				· 발파 공사	20
		· 안전성계산서	382
	콘크리트 공사	· 개요 및 시공상세도면	108	· 콘크리트 공사	20
		· 안전시공절차 및 주의사항	210
				· PC공사	20
		· 안전점검계획표 및 안전점검표	195
				· 상하수도·교량·터널공사 등	30
		· 안전성계산서	869
	강구조물 공사	· 개요 및 시공상세도면	20	· 철골 및 SRC공사	30
		· 안전시공절차 및 주의사항	5
		· 안전점검계획표 및 안전점검표	15	· 데크플레이트 공사	20
		· 안전성계산서	8
	성토 및 절토공사	· 개요 및 시공상세도면	6	· 댐공사	30
		· 안전시공절차 및 주의사항	74
		· 안전점검계획표 및 안전점검표	5	· 성토 및 절토공사	30
		· 안전성계산서	90
	해체공사	· 개요 및 시공상세도면	13	-	30
		· 안전시공절차 및 주의사항	16
		· 안전점검계획표 및 안전점검표	14
		· 안전성계산서	-
	건축설비 공사	· 개요 및 시공상세도면	4	-	30
		· 안전시공절차 및 주의사항	30
		· 안전점검계획표 및 안전점검표	4
		· 안전성계산서	37
	타워크레인 설치 공사	· 개요 및 시공상세도면	4	-	20
		· 안전시공절차 및 주의사항	23
		· 안전점검계획표 및 안전점검표	3
		· 안전성계산서	37
소계		-	3,485	-	430
합계			4,240	-	510

☞ 안전관리계획서 서류 분량이 평균 4천여 쪽에서 5백여 쪽로 85% 이상 간소화