붙 임		스마트 안전장비 활용 가이드라인 주요 내용 (개정안 일부)

《 내용 구성 》

목차	내용
일반사항	가이드라인 수립배경‧목적, 적용범위 등
스마트 안전장비 도입‧ 활용	안전장비 정의 및 분류체계, 권장성능 수준 등
운영 참고사항	안전장비 도입시 주요 검토 필요사항 등
부록	안전장비 도입관련 주요 정부지원 사업 소개 등

《 분류체계 》

대분류	중분류	설정기준
① 종합 모니터링 및 연동 시스템	1) 안전 모니터링·분석 시스템 (스마트 위험성 평가 S/W 등)	안전관리 역할
	2) 연동형 위험장비 표출 장비 (스마트 연계 경보알람장비, 스마트 전광판 등)
② 위험정보 수집 및 알람장비	3) 작업환경 위험 감지 장비 (화재위험 감지경보, 스마트 온열질환 관리 시스템 등)	감지 또는 관리대상
	4) 구조물·건설장비 위험 감지 장비 (붕괴·변위 위험경보 장비, T/C 충돌방지 장비 등)
	5) 근로자 위험 감지 장비 (AI CCTV, 드론 안전관측 장비, 웨어러블 카메라 등)
③ 근로자 직접 보호 및 교육장비	6) 사전예방·안전교육 장비 (스마트 안전교육 장비(VR/AR), 메타버스 활용 등)	위험 통제시점
	7) 직접보호·긴급대응 장비 (스마트 에어백 조끼, 스마트 통신조끼 등)

《 성능기준(일부) 》

장비명	권장성능
AI CCTV (지능형 CCTV)	기능적 요소	작업공간 내 근로자의 불안전한 행동, 위험구역 진입, 쓰러짐, 충돌·협착 우려 등 주요 위험정보를 상시 영상으로 관측 AI 분석 또는 모니터링 연계를 통해 관리자에게 위험정보를 실시간으로 제공하는 기능
	기술적 사양	(화소) 200만 화소 이상 (배터리) 일 8시간 이상 ※ 이동형에 한함 (통신) 실시간 영상 전송 가능 (연동성) 안전관리 시스템 또는 관리 App 연동 위험 감지 시 관리자 대상 별도 알람 포함 (방수·방진) IP56 이상
웨어러블 카메라	기능적 요소	근로자 시점에서 작업공간 내부, 협소 공간, 고소부 등 고정형·이동형 CCTV로 관측이 어려운 구간의 현장 상황을 실시간 전송 및 원격 확인하여 즉각적인 안전조치를 지원하는 기능
	기술적 사양	(화소) 200만 화소 이상 (배터리) 일 2시간 이상 (통신) 실시간 영상 전송 가능 (연동성) 안전관리 시스템 또는 관리 App 연동

《 도입단가 안내 》

사이트명	접속주소	비고
벤처나라	venture.g2b.go.kr	벤처기업 생산제품 전용몰
혁신장터	ppi.g2b.go.kr	우수 혁신 시제품 전용몰
나라장터 종합쇼핑몰	shop.g2b.go.kr	공공조달 쇼핑몰
중소기업기술마켓	techmarket.kr	중소기업 기술개발 제품몰
한국스마트건설안전협회	kscsa.or.kr	국토부 소관 전문기술 협회

《 지원사업 안내 》

구 분	국토부 - 국토안전관리원 지원사업		노동부 - 안전보건공단 지원사업
지원대상	중 · 소규모 건설현장 (공사비 300억 미만)		중 · 소 사업장 (상시 근로자 수 50인 미만)
지원방식	장비(현물) 무상지원 후 회수		장비 도입 보조금 지원
지원장비	300억↓현장	지능형 CCTV 등 7종	지정품목 37종
	50억↓현장	스마트에어백 조끼 등 5종