[별표 10] <개정 2014.3.12> [시행일] 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 시행 1. 상시근로자 5명 이상을 사용하는 사업장: 공포 후 6개월이 경과한 날 2. 상시근로자 5명 미만을 사용하는 사업장: 공포 후 1년 6개월이 경과한 날
유해·위험물질 규정량(제33조의6제1항 관련)
번호			유해·위험물질						규정량(kg)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51			인화성 가스 인화성 액체 메틸 이소시아네이트 포스겐 아크릴로니트릴 암모니아 염소 이산화황 삼산화황 이황화탄소 시안화수소 불화수소(무수불산) 염화수소(무수염산) 황화수소 질산암모늄 니트로글리세린 트리니트로톨루엔 수소 산화에틸렌 포스핀 실란(Silane) 질산(중량 94.5% 이상) 발연황산(삼산화황 중량 65% 이상 80% 미만) 과산화수소(중량 52% 이상) 톨루엔디이소시아네이트 클로로술폰산 브롬화수소 삼염화인 염화 벤질 이산화염소 염화 티오닐 브롬 일산화질소 붕소 트리염화물 메틸에틸케톤과산화물 삼불화 붕소 니트로아닐린 염소 트리플루오르화 불소 시아누르 플루오르화물 질소 트리플루오르화물 니트로 셀롤로오스(질소 함유량 12.6% 이상) 과산화벤조일 과염소산 암모늄 디클로로실란 디에틸 알루미늄 염화물 디이소프로필 퍼옥시디카보네이트 불산(중량 1% 이상) 염산(중량 10% 이상) 황산(중량 10% 이상) 암모니아수(중량 10% 이상)						제조·취급: 5,000(저장: 200,000) 제조·취급: 5,000(저장: 200,000) 제조·취급·저장: 150 제조·취급·저장: 750 제조·취급·저장: 20,000 제조·취급·저장: 200,000 제조·취급·저장: 20,000 제조·취급·저장: 250,000 제조·취급·저장: 75,000 제조·취급·저장: 5,000 제조·취급·저장: 1,000 제조·취급·저장: 1,000 제조·취급·저장: 20,000 제조·취급·저장: 1,000 제조·취급·저장: 500,000 제조·취급·저장: 10,000 제조·취급·저장: 50,000 제조·취급·저장: 50,000 제조·취급·저장: 10,000 제조·취급·저장: 50 제조·취급·저장: 50 제조·취급·저장: 250 제조·취급·저장: 500,000 제조·취급·저장: 3,500 제조·취급·저장: 100,000 제조·취급·저장: 500,000 제조·취급·저장: 2,500 제조·취급·저장: 750,000 제조·취급·저장: 750,000 제조·취급·저장: 500 제조·취급·저장: 150 제조·취급·저장: 100,000 제조·취급·저장: 1,000 제조·취급·저장: 1,500 제조·취급·저장: 2,500 제조·취급·저장: 150 제조·취급·저장: 2,500 제조·취급·저장: 500 제조·취급·저장: 20,000 제조·취급·저장: 50 제조·취급·저장: 2,500 제조·취급·저장: 100,000 제조·취급·저장: 3,500 제조·취급·저장: 3,500 제조·취급·저장: 1,500 제조·취급·저장: 2,500 제조·취급·저장: 3,500 제조·취급·저장: 1,000 제조·취급·저장: 20,000 제조·취급·저장: 20,000 제조·취급·저장: 20,000
비고 1. 인화성 가스란 인화한계 농도의 최저한도가 13퍼센트 이하 또는 최고한도와 최저한도의 차가 12퍼센트 이상인 것으로서 표준압력(101.3 ㎪)하의 20℃에서 가스 상태인 물질을 말한다. 2. 인화성 액체란 표준압력(101.3 ㎪)하에서 인화점이 60℃ 이하이거나 고온·고압의 공정운전조건으로 인하여 화재·폭발위험이 있는 상태에서 취급되는 가연성 물질을 말한다. 3. 인화점의 수치는 타구밀폐식 또는 펜스키말테식 등의 인화점 측정기로 표준압력(101.3 ㎪)에서 측정한 수치 중 작은 수치를 말한다. 4. 유해·위험물질의 규정량이란 제조·취급·저장 설비에서 공정과정 중에 저장되는 양을 포함하여 하루 동안 최대로 제조·취급 또는 저장할 수 있는 양을 말한다. 5. 규정량은 화학물질의 순도 100퍼센트를 기준으로 산출하되, 농도가 규정되어 있는 화학물질은 해당 농도를 기준으로 한다. 6. 두 종류 이상의 유해·위험물질을 제조·취급·저장하는 경우에는 해당 유해·위험물질 각각의 제조·취급·저장량을 구한 후 다음 공식에 따라 산출한 값 R이 1 이상인 경우 유해·위험설비로 본다. 이때 동일한 유해·위험물질을 제조·취급·저장하는 경우 각각의 양을 모두 고려한다.
	R=	C1		+	C2	+ …………… +	Cn
		T1			T2		Tn
주) Cn: 위험물질 각각의 제조·취급·저장량 Tn: 위험물질 각각의 규정량 7. 가스를 전문으로 저장·판매하는 시설 내의 가스는 제외한다.