* 화목난로 사용기준 및 설치기준

화목난로 사용기준

1. 주변시설 설치기준

※ 주의사항

- 소각재 모음통은 매일 물을 뿌리고 뚜껑으로 덮어,  먼지가 발생하지

않도록 할 것

- 난로 연통을 통해 불티가 밖으로 나가지 않도록 주의  할 것

- 반드시 안전 울타리를 표시하여 난로 주변에 가연성 물질의 접근을 막을 것

- 매일 점검일지를 작성,  안전.환경담당자의 확인을 받을 것

※ 소각로와 화목난로 차이점

ㅇ 소각로

- 소각시설 중 일부로 폐기물을 태우는 부분을 말하며 소각시설이란

폐기물처리시설 중  소각의 방법으로 폐기물을 처리하는 시설 임

- 소각시설 주요구성성분은  연소장치( 전기식 Burner),  공기공급장치 로

난로와 구분되는 주요 요소임

ㅇ 화목난로

- 무동력시설 로서  난방을 목적으로 나무를 연료로 사용하는 시설

2. 자체제작난로 설치기준

예시)

완전 연소시켜 흰 연기가

나올수 있도록 해야 함

- 장갑, 비닐 드은 검은

연기유발

- T자 연통을 연결하여

불티유출 방지

연기 분산 및 불티가

밖으로 나가지

못하도록 할 것

높이 2.0m 이상

지름 120mm 이상

기름 등을 완전히

제거한 드럼통

통풍구

화목투입구

(고무, 폐유 등은 안됨)

사용중에는 반드시 입구

를 닫아 소각재가 외부로

나가지 않도록 할 것

타고 남은 재를 꺼냄

소각재는 매립용으로 반출

바닥에 소각재가 떨어지지

않도록 주의

외부충격에 넘어지지

않도록 제작

주전자

화목을 연료용으로

사용중임을 보임

< 화목난로의  구조>