공드럼 용단 작업 중 비래되는 상부 덮개에 맞아 사망
재 해 개 요
산소-LPG 절단기를 이용하여 공드럼 용단작업을 하던 중 내부에 잔류된 인화성물질 증기에 착화되어 발생된 화재․폭발에 의해 비래되는 공드럼 상부 덮개에 안면부를 강타당해 두개골 파손으로 사망한 재해임
재해발생 상황
○ 불안전한 상태 - 공드럼 내부의 인화성 물질로 인한 화재․폭발 위험에 대한 인식 부족 - 용단작업시 화재․폭발의 위험이 있는 공드럼 내부의 인화성물질을 완전히 제거하지 않음 ○ 불안전한 행동 - 공드럼의 주입구 덮개를 닫은 상태로 용단작업 실시
재해발생 원인
○ 유기용제 증기가 체류된 공드럼에 점화원이 될 수 있는 불꽃 접촉 - 인화점이 외기온도보다 낮은 물질이 저장되어 있던 공드럼을 밀폐시킨 상태에서 산소-LPG 절단기로 용단 작업을 실시다가 불꽃이 인화성 증기에 착화되어 공드럼 내부에서 화재․폭발이 발생하였으며, 이로 인한 압력상승으로 인해 공드럼 상부덮개가 이탈, 비래됨
동종재해 예방대책
○ 공드럼 내부의 인화성물질 제거 철저 (산업안전기준에 관한 규칙 제267조[유류등이 존재하는 배관 또는 용기의 용접등]) - 산소-LPG 절단기 또는 그라인더 등으로 불꽃이 발생하는 공드럼 용단작업을 하는 경우에는 공드럼 내부의 인화성 물질 등을 완전히 제거하여야 함 ※ 물로 세척 후 건조 또는 질소 등 불활성 가스로 치환 ○ 취급물질에 대한 화재․폭발 위험성에 대한 교육 철저 (산업보건기준에 관한 규칙 제196조[유해성 등의 주지]) - 화재․폭발 위험성이 있는 인화성물질이 저장되었던 드럼의 절단작업을 하는 근로자에 대해서는 그 위험성 및 유해성을 충분히 알려주어야 함