ONE PAGE 기술자료		개구부 덮개․난간					건설 추락-2
	안전시설물				설치사례
	개구부 덮개 ㅇ사용재료 - 철근사용 : D13 이상, 가로․세로 @100mm 이하(용접) - 합판사용 : Thk = 12mm 이상 - 기타(메탈라스 등) 동등이상의 성능을 가진 것 ㅇ구조 - 상부판과 스토퍼로 구성 - 상부판의 크기는 개구부보다 사면으로 10cm 이상 큰 구조 - 위험표지 부착				(철근매립형 시공)
	안전난간 ㅇ사용재료 - 안전난간지주, 단관비계, 안전방망 : 성능검정 합격품 - 폭목 : Thk = 12mm 이상 - 기타 동등 이상의 성능을 가진 것 ㅇ구조 - 난간 지주 : 간격 2m 이하 - 상부난간대 : 90~120cm - 중간대 : 상부난간대 높이의 1/2 - 폭목 : 높이 10cm 이상 - 위험표지 부착 ※ 개구부 주변작업시 작업발판의 높이가 40cm 이상인 경우 바닥개구부의 경우 상부 안전방망 설치, 측면 개구부의 경우 안전난간 상부에 보강난간 추가설치
				건설안전지원국 문의전화：032)5100-612