◎ 차량계건설기계 및 하역운반기계에 대한

안전관리 지침

Ⅰ. 현장 투입 전

※ 안전관리자에게 제출해야 할 서류

(1) 운전원 신규채용자교육 - 첨부서류 참고

(2) 운전원 안전수칙준수 서약서 - 첨부서류 참고

(3) 사업자등록증(사본)

(4) 건설기계등록증 및 검사증(사본) - 검사유효기간 확인 必

(5) 운전원 보험증서(사본)

(6) 면허증(사본)

Ⅱ. 현장 작업 전

※ 안전관리자에게 제출해야 할 서류

(1) 차량계건설기계 및 하역운반기계 작업계획서 작성 후 제출

- 첨부서류 참고

◉ 차량계 건설기계 및 하역운반기계를 사용하여 작업을 하는 때에는 건설기계의 전락, 지반의 붕괴 등에 의한 위험방지를 위하여 미리 작업장소의 지형과 지반상태 등을 조사하고 그 결과를 기록하여 이에 따른 작업계획을 수립해서 작업을 실시해야 한다.

작업계획서에는 다음 사항을 포함해야 한다.

즉,

① 차량계 건설기계 및 하역운반기계의 종류와 능력

② 차량계 건설기계 및 하역운반기계의 운행행로

③ 차량계 건설기계 및 하역운반기계에 의한 작업방법이다.

또한, 작업계획의 내용을 작업자에게 주지시켜야 한다.

◉ 각종 안전장치(전조등, 후미등, 후진경보음, 경광등, 작업반경내 접근금지 표지 등)

부착상태 확인. 점검

Ⅲ. 현장 작업 중

(1) 차량계 건설기계 및 하역운반기계 재해예방 안전점검 사항

① 차량계 건설기계 및 하역운반기계의 안전장치(후진경보음, 경광등) 설치여부 및

작동상태를 점검하며 운전원의 안전수칙준수 여부를 확인해야 한다.

② 노견의 붕괴방지, 지반의 침하방지, 노폭의 유지 등 필요한 조치를 해야 한다.

③ 노견 또는 경사지등에서 당해기계의 전도, 전락의 위험이 있는 때에는 유도자를

배치해야 한다.

④ 부득이하게 기존국도를 횡단 또는 통행할 경우 차량계 건설기계 및 하역운반기계의      운전자의 안전을 위해 차량 진. 출입로에는 신호수를 배치해야 한다.

⑤ 유도자 및 신호수를 배치한때에는 일정한 신호방법을 정하여 신호해야 한다.

⑥ 작업장소의 지형과 지반상태 등에 적합한 제한속도를 정하고 운전자로 하여금

준수하도록 해야 한다.

⑦ 운전중인 당해기계에 근로자가 접촉할 위험이 있는 장소에는 근로자의 출입을

제한해야 한다.

⑧ 운전자가 운전위치를 이탈하는 때에는 버킷, 지퍼 등 작업장치를 지면에 내려두고

원동기를 정지시키고 브레이크를 거는 등 이탈방지의 조치를 확인해야한다.

⑨ 승차석 외의 위치에 근로자를 탑승시켜서는 안된다.

⑩ 주용도 외의 작업 사용을 금지시켜야 한다.

또한, 암석의 낙하 등의 우려가 있는 장소에서 불도우저, 트랙터, 쇼벨, 페아로우더, 파우더쇼벨, 드레그쇼벨 등을 사용하는 때에는 운전자의 상부에 견고한 헤드가이드를 갖추어야 한다.

- 참  고  사  항 -

1) 건설중장비 운용시 비치 및 확인, 점검해야할 서류

(1) 중장비 업체의 산재보험 및 중장비의 보험가입여부

- 산재보험가입증명원 및 보험료영수증 제출요구

(2) 건설중장비검사증(검사필), 등록증 유무 확인

(3) 운전자면허 또는 자격증

(4) 장비일일점검표(첨부서류 참고) 및 장비작업일보

(5) 중장비에 대한 제원표 : 중장비에 대한 각종 제원. 사양에 대한 서류

2) 건설중장비는 사고의 위험성이 높음에 따라 일반보험회사에서 영업배상책임보험이나

사용자배상 책임보험가입을 기피하고 있습니다.

또한, 장비보험에 가입되었다 하더라도 대인배상이 되지 않는 경우가 많으므로 대인

및 대물 보상이 가능한지 약관을 확인하시기 바랍니다.

※ 정기검사유효기간(1년)의 건설기계종류

- 굴삭기(타이어식), 덤프트럭, 기중기, 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프카,

아스팔트살포기 등

※ 정기검사유효기간(2년)의 건설기계종류

- 로우더, 지게차(1톤이상), 천공기, 모우터그레이더 등