ONE PAGE SHEET 기술자료
고소작업차의 종류 ( 1 )		조선-기계-1
작업위치에 자유롭게 접근할 수 있어 편리하나 잘못하면 큰 위험이 따른다.
신 축 형	굴 절 형
혼 합 형	수직형(시저스)

	한국산업안전공단 부산지역본부 문의전화 : 051)526-1003(조선업재해예방팀)

ONE PAGE SHEET 기술자료
고소작업차의 안전장치 ( 2 )		조선-기계-1-1
방호가드(폴대) 고소작업차 작업대 내에서 작업시 상부 운전자의 협착, 충돌재해를 예방하기 위해 방호가드 설치
	▣ 방호가드(폴대) 사양 - 직경 : 40A - 재질 : Steel Pipe - 길이 : 170cm
터 치 바 고소작업차 작업대 내에서 작업시 상부 운전자의 협착, 충돌재해를 예방하기 위해 리미트 스위치가 부착된 터치바(Touch Bar)를 설치하여 상부 블록 등에 접촉시 작업대가 상승되지 않도록 회로를 구성 작업대 방호울 작업대 내에서 공구 등 물건이 아래로 떨어지지 않도록 작업대 주위에 방호울 설치 주행경광등 주행시 근로자의 충돌, 협착 등의 재해예방을 위하여 고소작업차 본체 상부에 경광등 설치 경사경보장치 본체 전후, 좌우 5도 이상 경사지는 경우 표시등과 부져 소리로 운전자에게 알려주는 안전장치 설치

	한국산업안전공단 부산지역본부 문의전화 : 051)526-1003(조선업재해예방팀)

ONE PAGE SHEET 기술자료
고소작업차 위험요인 ( 3 )		조선-기계-1-2
▣ 주요위험요인
전 도	추 락
협 착	충 돌

	한국산업안전공단 부산지역본부 문의전화 : 051)526-1003(조선업재해예방팀)