보건분야 - 기술자료

보건 2007-26-505

밀폐공간작업 질식재해예방

- 저장탱크, 반응기 작업 -

1. 밀폐공간이란?

환기가 불충분한 상태에서 산소결핍, 유해가스로 인한 건강장해와 인화성물질에 의한 화재․폭발 등의 위험이 있는 장소를 말한다.

※ 밀폐공간작업장소:   산업보건기준에 관한 규칙 제17조제1호 별표3에서 규정

2. 산소결핍이란?

공기 중의 산소농도가 18%미만인 상태(보통 공기 중 산소농도는 21%임)를 말하며,

․ 산소결핍증은 산소가 결핍된 공기를 들여 마심으로써 생기는 증상으로 인체 조직에 혈액과 산소가 결핍되어 질식사를 유발할 수 있다.

․ 일반적으로 산소결핍 상태에서는 다른 유해물질이 공기 중에 확산되어 있다는 것을 의미하며, 이들 물질이 유독물질인 경우에는 급성중독 및 질식사를 유발할 수 있다.

3. 밀폐공간내 적정공기

․ 산소농도 : 18%이상 23.5%미만

․ 탄산가스농도 : 1.5%미만

․ 황화수소농도 : 10ppm 미만

※ 밀폐공간에 인공공기 공급시 과도하게 산소를 공급하여 공기 중 산소농도가 23.5%이상이 되면 가연성 물질이 발화하여 화재․폭발 위험이 있을 수 있다.

4. 밀폐공간에서의 질식재해 현황

○ 최근 8년간 질식으로 인한 사망자수는 총 149명(111건)으로 연평균 18명의 질식재해 사망자 발생

○ 질식재해 사망자 149명 중 건설업종에서 41.6%(62명) 발생

○ 작업장소별로는 맨홀내부 및 오페수처리장(집수정, 탱크, 펌프장 등)에서 발생한 사망재해가 전체의 51%(76명)를 차지

○ 발생시기는 6월~8월(3개월)까지의 사망자 발생률이 전체의 41.2%(62명)를 차지

※ 하절기의 질식재해예방을 위한 집중관리 필요

○ 사망원인은 산소결핍 등에 의한 작업 중 직접 사망자한 근로자는 질식으로 인한 사망자 총수가 149명 중 131명으로 87.9%을 차지하며, 질식 재해자를 구조 중 사망한 근로자의 수는 18명으로 12.1%를 차지

5. 반응기 및 저장탱크 종류

- 화학공장의 화학물질이 들어있는 반응기

- 원료 교반기

- 유류, 화학물질원료 등의 저장탱크

- 폐유기용제 등 폐액 저장탱크

- 곡물 등의 저장탱크(사일로)

- 간장, 주류, 효모 등 발효를 위한 원료저장탱크

- 급수용 물탱크(저수조), 보일러보충수 탱크 등

6. 주요 작업 종류

- 반응기 관련작업 : 반응기 하부 반응물 제거작업, 교반기 내부 세척작업, 원료잔량확인, 기타 보수․점검 작업 등

- 저장탱크 관련작업 :탱크 내부 이물질 제거(청소)작업, 원료의 잔량 및 부패확인 작업, 방수 및 방청작업, 기타 보수․ 점검 작업 등

7. 주요 위험요인

저장탱크 및 반응기 작업 중에 발생하는 질식재해는 단순 산소결핍에 의한 질식보다는 저장탱크 및 반응기에 들어있던 화학물질 및 찌꺼기 등에 의한 중독 질식이 많음.

- 장기간 밀폐된 철재탱크 내벽의 산화작용에 의한 산소감소로 산소결핍

- 반응기 내부에 들어있던 화학물질의 가스에 의한 중독 질식

- 원료 저장탱크 내부에 들어있던 화학물질 원료 가스에 의한 중독 질식

- 저장탱크 내부의 원료, 폐찌꺼기 등의 부패작용으로 발생된 황화수소 등에 의한 중독 질식

- 점검․보수를 위한 탱크내 유기용제 사용으로 인한 중독 질식

- 기타 미생물 호흡으로 인한 산소결핍

8. 안전작업 절차 및 작업 안전수칙

화학물질정보 확인	․ 사용 원료명, MSDS 등
출입전 산소농도 및 존재 가능 유해가스 농도 측정	․ 산소농도 18~23.5% ․ 물질별 측정가능 기기 준비
작업전 환기실시	․ 급기보다는 배기방식 권장
방독마스크 착용 후 작업실시	․ 물질별 적정 방독마스크 선정 ※ 전제조건 : 환기 필수
작업 중 계속환기 실시	․ 전원부 시건장치 부착
작업종료	․ 세안, 샤워 등 피부청결

	작업 안전수칙
저장탱크, 반응기 작업 시 이것만은 반드시 준수하자! ☞ 출입전 산소 및 유해가스 농도 측정 실시 ☞ 작업전과 작업중 환기 실시 ☞ 작업중 방독마스크 착용 ☞ 밀폐공간에 들어간 작업자에게 사고가 났을 때는 보호장비 착용 없이 구조하러 들어가지 말 것

○ 출입전 산소 및 유해가스 농도 측정

- 작업개시전, 작업재개전, 교대작업 시작전 산소 및 저장탱크 및 반응기 내부 존재가능한 유해가스 농도 측정

- 산소 및 유해가스 농도 판정기준은 측정결과의 최고값을 적정공기 농도(산소 18~23,5%, CO2 1.5%미만, H2S 10ppm미만, 기타 물질별 노출기준)와 비교하여 판정

○ 작업전과 작업중 환기 실시

- 작업 전 유해공기의 농도가 기준농도를 넘어가지 않도록 충분한 환기를 실시하고, 작업중에는 VOCs, 황화수소 등의 유해가스가 발생할 가능성이 있으므로 계속환기 실시

※ 부득이한 경우 호흡용보호구 착용 후 작업

적절한방법			부적절한방법

※ 급기(불어넣는)방식보다는 배기(공기를 빼내는)방식 적용

○ 작업중 방독마스크 착용

- 작업 중에는 반응기, 저장탱크 내부에서 발생가능한 화학물질에 적합한 방독마스크를 착용한 후 작업 실시

※ 단, 방독마스크는 반드시 충분한 환기가 된 실시된 상태에서 착용하여야 함

○ 재해자 구조시 호흡용 보호구 착용

- 호흡용보호구

:양압식공기호흡기, 송기마스크

※ 질식 재해자 구조시에는 반드시 호흡용보호구(송기마스크)를 착용한 후 밀폐공간내로 들어갈 것

○ 기타 사항

- 감시인 배치 및 연락체제 구축

- 출입시 인원점검 및 출입금지 표지판 게시

- 작업전 교육훈련 실시

8. 작업별 질식재해 사례

	사례1) 교반기 세척작업 중 질식재해
재해장소	교반기 내부	업종	제조업
재해현황	사망 1명
□ 재해발생개요 교반기 내부 세척작업을 위해 재해 발생 하루 전 20ℓ의 신너를 교반기 내부에 투입하고 잠시 후 투입된 신너를 교반기 내부에서 배출시키고 뚜껑을 개방한 상태에서 하루 동안(약 20시간) 방치한 후 작업을 위해 교반기 내부로 들어갔다가 배기되지 않고 교반기 내부에 정체되어 있던 유해가스(유기용제)에 의한 중독으로 질식하여 사망함. □ 재해발생원인 작업 전 교반기 내부 이물질 제거를 위해 투입한 신너를 배출하고 환기를 위해 교반기 뚜껑을 개방한 상태로 하루 동안 방치하였음에도 불구하고 배기되지 못하고 교반기 내부에 체류 중이던 유기용제 가스에 중독되어 질식함 □ 재해 예방대책 ․ 밀폐공간 출입전 산소 및 유해가스농도 측정 ․ 작업전과 작업중 계속 환기 실시 ※ 부득이한 경우 호흡용보호구 착용 후 작업 ․ 작업중 유기가스용 방독마스크 착용

	사례2) 바지선 맨홀작업 중 질식재해
재해장소	저장탱크 내부	업종	식품제조업
재해현황	사망 2명
□ 재해발생개요 식품 숙성을 위한 저장탱크 내부에 원액 침전물 잔량 및 부패상태를 확인하기 위하여 로프로 된 사다리를 타고 탱크 내부를 내려가는 도중에 산소결핍 및 유해가스 중독에 의한 질식으로 추락하자 탱크 외부 감시자가 이를 구조하기 위해 들어갔다가 질식하여 작업자 및 감시자 모두 사망함 □ 재해발생원인 식품 등의 숙성을 위한 저장탱크 내부는 일반적으로 미생물의 호흡작용으로 인해 심하게 부패되어 산소고갈 및 황화수소 등의 유해가스가 존재하고 있는 상태이므로 작업하러 들어가자마자 산소결핍 및 유해가스 중독으로 질식함. 또한, 사다리를 타고 내려가다가 순간 질식으로 추락하여 사망하는 경우도 있음. □ 재해 예방대책 ․ 밀폐공간 출입전과 작업 중 산소 및 유해가스농도 측정 ․ 작업전, 작업중 계속 환기 실시 ․ 밀폐공간내 재해자 구조시 호흡용 보호구 착용 ․ 추락방지를 위한 안전장구 착용 후 출입

□ 밀폐공간작업 장비 대여 안내

저희 공단에서는 밀폐공간작업시의 질식재해예방을 위하여 산소농도, 유해가스농도 측정장비 및 공기마스크, 송기마스크, 이동식 환기팬 등을 무상으로 대여해 드리고 있습니다.  장비를 대여하시고자 하는 분이나 관련 문의사항이 있으신 분은 아래 지역본부/지도원을 방문 또는 전화주시면 친절하게 도와 드리겠습니다.

공 단	관 할 구 역	전화번호
서울지역본부 인천광역지도원 부천센터 서울북부지도원 경기남부지도원 성남센터 경기북부지도원 경기서부지도원 강원지도원 강릉센터	서울특별시 강남구․서초구․성동구․광진구․송파구․강동구․영등포구․강서구․양천구․관악구․구로구․금천구 및 동작구 인천광역시 경기도 부천시, 김포시 서울특별시 중구․종로구․성북구․용산구․마포구․서대문구․은평구․동대문구․도봉구․강북구․중랑구 및 노원구 경기도 수원시․평택시․오산시․용인시․안성시․화성군 성남시, 이천시, 하남시, 광주시, 양평군, 여주군 경기도 의정부시․동두천시․구리시․남양주시․고양시․파주시․양주군․연천군․포천군 및 강원도 철원군 경기도 광명시․안양시․과천시․의왕시․군포시․안산시 및 시흥시 강원도(철원군 제외) 및 경기도 가평군 동해시, 삼척시, 속초시, 태백시, 양양군, 고성군	02)828-1670~5 032)570-7234 032)680-6533 02)3783-8343~5 031)259-7132~7 031)785-3323 031)828-1916 031)481-7516~9 033)815-1022 033)644-3820
부산지역본부 양산센터 대구광역지도원 울산지도원 경북동부지도원 경북북부지도원 경남지도원	부산광역시 경상남도 김해시․밀양시․양산시 대구광역시, 경상북도 군위군․칠곡군(석적면 중리 구미국가산업단지를 제외한다)․고령군․성주군․영천시․경산시 및 청도군 울산광역시 경상북도 포항시․경주시․영덕군․울릉군 및 울진군 경상북도 구미시․김천시․영주시․상주시․문경시․봉화군․안동시․예천군․의성군․영양군․청송군 및 칠곡군 석적면 중리 구미국가산업단지 경상남도(경상남도 김해시․밀양시․양산시 제외)	051)520-0582~7 055)372-6913 053)609-0546~8 052)226-0527 054)271-2041~3 054)478-8021~3 055)269-0544~6
광주지역본부 대전광역지도원 충북지도원 충남지도원 전북지도원 전남동부지도원 제주지도원	광주광역시, 전라남도(여수시․순천시․광양시․고흥군 및 보성군 제외) 대전광역시, 충청남도 공주시․논산시․금산군․연기군․보령시․서천군․청양군 및 부여군 충청북도 충청남도 천안시․아산시․서산시․예산군․당진군․홍성군․태안군 전라북도 전라남도 여수시․순천시․광양시․고흥군 및 보성군 제주도	062)949-8735~6 042)620-5631~5 043)230-7143~4 041)570-3430 063)240-8524 061)689-4931~4 064)797-7504