ONE PAGE SHEET 기술자료
이동식 사다리 안전기준 ( 1 )		조선-일반-9
▣ 주요 위험요인
○ 사다리 접힘에 의한 사고 ○ 사다리 바닥의 의한 전도 및 추락 ○ 사다리 설치각도 부적합 ○ 사다리 위 작업시 추락
▣ 사다리 설치기준
○ 전도방지장치 : 상부 고정 및 하부 전도방지조치 ○ 연장길이 : 사다리를 걸쳐놓은 부분에서 최소 1m 이상 여장이 남아야 함. ○ 설치각도 : 수평면과의 각도가 75도 이하 ○ 사다리 폭은 30cm 이상으로 하고, 길이는 6m 초과금지 ○ A형 사다리는 반드시 벌림방지 조치 후 사용
[ 사다리 설치 각도 ]	[ 사다리 상단 여유 ]	[ 미끄럼방지판 부착 ]
▣ 작업 안전수칙
○ 사다리는 오르내리는 용도로만 사용 - 안전대 착용 등 안전조치 시에만 사용 ○ 사용전 이상유무 점검 ○ 설치시는 미끄러지거나 전도되지 않도록 안전하게 설치

	한국산업안전공단 부산지역본부 문의전화 : 051)526-1003(조선업재해예방팀)

ONE PAGE SHEET 기술자료
이동식 사다리 안전기준 ( 2 )	조선-일반-9-1
◈ 부식되거나 변형된 것, 또는 임의로 제작된 것은 사용하지 않는다. ◈ 바닥에서 75도 정도의 각도를 유지하여 설치한다. ◈ 사다리를 설치했을 경우 상부에 1m 이상 올라오도록 한다. ◈ 사다리 설치후 즉시 단단히 묶어서 넘어지거나 미끄러지지 않도록 한다. ◈ 사다리 폭은 30cm 이상으로 하고 길이는 6m 이내로 한다.

	한국산업안전공단 부산지역본부 문의전화 : 051)526-1003(조선업재해예방팀)