차량계 하역운반기계 작업계획서 (샘플양식)

고소작업대 작업계획서

(차량계 하역운반기계)

[협력업체 작성]

현  장  명 :

작  성  일 :        년     월     일

작  성  자 :                      (인)

관  계  자 :                      (인)

관  계  자 :                      (인)

현장책임자 :                      (인)

[원청업체 작성 및 검토]

현  장  명 :

작  성  일 :        년     월     일

검  토  자 :                      (인)

검  토  자 :                      (인)

검  토  자 :                      (인)

현 장 소 장 :                      (인)

※ 본 양식은 현장별 특성 및 상황에 따라 현장여건에 맞도록 수정하여 사용할 수 있다.

◌ 사업장 현황
회사명/현장명		주 소
전화번호		현장소장

◌ 고소작업대 현황
기종/모델명		최대작업높이
등록업체명/등록번호		운전원명
운전원 면허		안전검사 유효기간

◌ 고소작업대 작업 현황
구분			1		2		3
작업 개요	작업일시	일	년 월 일		년 월 일		년 월 일
		시	시 분 ~ 시 분		시 분 ~ 시 분		시 분 ~ 시 분
	작업장 현황		위치 :	면적(m×m):	위치 :	면적(m×m):	위치 :	면적(m×m):
			지상장애물 : □유 □무 내용:		지상장애물 : □유 □무 내용:		지상장애물 : □유 □무 내용:
			지하장애물 :□유 □무 내용:		지하장애물 :□유 □무 내용:		지하장애물 :□유 □무 내용:
	작업내용
	관리감독자
	작업지휘자
	운전원
	고소 작업자
	작업 보조자
	신호수
	신호방법		□수신호 □무선 □기타( )		□수신호 □무선 □기타( )		□수신호 □무선 □기타( )
작업조건	작업수평거리
	작업 높이
	탑승자수 /중량(kg)
	작업대적재 자재중량

구분		일시(A)	일시(B)		일시(C)
고소 작업대 능력	작업 반경
	붐 또는 지브길이
	정격하중 (허용탑승인원)
	아우트리거 인출길이
	검토결과 (작업조건/고소작업대능력 대비)
지형		□평지 □경사지( %)	□평지 □경사지( %)		□평지 □경사지( %)
지반 강도		□견고 □보통 □연약	□견고 □보통 □연약		□견고 □보통 □연약
필요 지내력/ 설치위치 지내력		/	/		/
지반 보강 방법		□철판설치 □지반개량 □양질토사 성토 □기타( )	□철판설치□지반개량 □양질토사 성토 □기타( )		□철판설치□지반개량 □양질토사 성토 □기타( )
아웃트리거 최대 펼침 가능 여부		□가능	□가능		□가능
		□불가, 대책 :	□불가, 대책 :		□불가, 대책 :
위험반경내 출입금지 방안		□접근방지책 □접근방지 로프 □감시인 □칼라콘 □기타( )	□접근방지책 □접근방지로프 □감시인 □칼라콘 □기타( )		□접근방지책 □접근방지로프 □감시인 □칼라콘 □기타( )
가공전선 접근		□있음, 대책 :	□있음, 대책 :		□있음, 대책 :
		□없음	□없음		□없음
풍속에 따른 작업중지 기준				□법적 기준 □제조자 기준 □자체 기준
<운용·작성 시 참고사항>
1. 장비별 사용일마다 혹은 주요 작업내용별로(3개 작업 이내) 작성한다,
2. 작업방법, 현장상황 등을 고려하여 현장실정에 맞도록 검토항목을 추가하여 사용할 수 있다.
3. 해당 작업에 따른 추락·낙하·전도·협착·붕괴 등의 위험예방대책은 위험성평가표와 고소작업대 안전점검표로 작성할 것
4. 작업계획도 평면도와 입면도에 운행경로 및 작업방법을 도식화하여 작성할 것

[작업계획도]

1. 평면도와 입면도를 구분하여 작성

2. 평면도에는 고소작업대 설치위치, 작업반경, 선회방향, 출입금지 구역, 가공전선 및 매설물 등 지장물 및 상부구조물 위치, 기타 건설장비, 작업지휘자, 신호수 등을 표시할 것

3. 입면도에는 고소작업대를 이용한 이동경로 및 작업방법을 도식화하여 기입하고, 가공전선 등 지장물, 장애물 및 상부구조물을 표시하여 안전성을 확인할 것

4. 작업장소 지형 및 지반상태에는 고소작업대 설치장소의 면적, 경사도, 설치지반의 종류 및 다짐상태, 지하수 발생유무 등 평면도와 입면도로 표현하기 어려운 사항을 작성할 것

1. 고소작업대 종류 및 형식

본 공사에서 사용하는 고소작업대의 종류 및 형식은 다음과 같다.

가. 고소작업대 주요제원(“예”)

나. 작업반경도

2. 고소작업대

- 평면도

- 입면도

- 작업장소 지형 및 지반상태

3. 현장지원 협조사항

4. 작업자의 구성 및 작업근로자의 역할 범위

가. 작업자의 구성

나. 작업자의 역할․범위

.

.

.

<참고자료>

1. 고소작업대의 전도 및 침하에 대한 안정성 검토 : KOSHA GUIDE C▹74▹2015

2. 이동식 크레인의 전도 및 침하에 대한 안정성 검토 : KOSHA GUIDE C▹99▹2015

◌ 첨부서류 현황(※ 현장 및 작업 여건을 고려하여 변경 가능하며 개인정보는 삭제하여 첨부)
안전점검표	□첨부□미첨부	위험성평가표	□첨부□미첨부	자동차등록증	□첨부□미첨부
보험가입 증명서	□첨부□미첨부	고용보험 등 가입증명서	□첨부□미첨부	4대보험가입 내역확인서	□첨부□미첨부
면허증·이수증	□첨부□미첨부	사업자등록증	□첨부□미첨부	제원표/매뉴얼	□첨부□미첨부
안전인증서	□첨부□미첨부	안전검사합격증	□첨부□미첨부		□첨부□미첨부