1		이동식 크레인·고소작업대 안전무시 관행 사례

□ 이동식 크레인 불법탑승설비 부착사례

○ (관련기준) 자동차관리법 제34조(자동차의 튜닝), 산업안전보건기준에  관한 규칙 제86조(탑승의 제한)

○ (현 실태) 자동차소유자가 자동차 개조를 하는 경우에는 시군구의 승인을 받아야 하나, 불법 탑승설비를 부착하는 사례 다수

- 이동식크레인에 작업자를 탑승하여 작업을 해서는 안되지만, 안전무시  관행으로 불법탑승설비에 탑승하여 작업 실시

□ 고소작업대 안전난간 미설치 사례

○ (관련기준) 산업안전보건법 제34조의4, 산업안전보건기준에 관한 규칙  제36조(사용의 제한)

○ (현 실태) 고소작업대의 제작 및 안전기준*상 작업대 모든 측면에는 안전난간이 설치되어야 하나, 작업 편의상 안전난간을 해체하고 작업 실시

* 위험기계·기구 안전인증 고시 [별표 7] 고소작업대 제작 및 안전기준

2		이동식 크레인·고소작업대 재해예방자료

3		안전신문고 앱 신고방법 안내(포스터)