중량물 취급 작업계획서

현장명 :
작성자 :	(인)
확인자 :	(인)
작성일 :	2004 년 월 일

1. 작업개요
업 체 명				통일조국건설(주)	관리책임자			최소장
공 종				철골공사	작업장소			전시동 9~12층 철골설치
작업 기간		시작		2003, 4, 9(금) 13:00	운반 경로		시점	전시동앞 철골적치장
		종료		2003. 4. 9(금) 18:00			종점	전시동 철골조립장
신호방법				신호짱외 6명	작업지휘자			최안전
신호수			시점부	신호짱	작업 인원		시점부	잘묶어
							종점부	잘풀러
			종점부	무전, 수신호
2. 중량물 제원
중 량 물 1					중 량 물 2
품명				철골기둥	품명			철근 HD20
크기(L×H×W)				12*600	크기(L×H×W)			HD20*8m
단위중량(kg)				10t/개	단위중량(kg)			0.020t/개
운반수량(개/회)				2개/회	운반수량(개/회)			50개/회
운반중량(kg/회)				20t/회	운반중량(kg/회)			1t/회
운반 거리	수직(m)			30	운반 거리	수직(m)		30
	수평(m)			30		수평(m)		40
3. 장비제원
장비명 : 유압크레인 (조종원 : 베스트)					장비명 : 타워크레인 (조종원 : 잘운전)
제조사/모델명				대우/AT990E	제조사/모델명			현대/ht-200
차체중량(ton)				60.3ton	차체중량(ton)
인양 하중 (ton)	최대			80ton	인양 하중 (ton)	최대		2.3t/60m
	정격					정격
작업반경(m)				38m	작업반경(m)			60m
줄걸이 작업	재료			와이어로프	줄걸이 작업	재료		웹벨트슬링
	규격			∮ : 20 , L : 8m		규격		∮ : , L :
	정격 하중					정격 하중
	방법			두줄걸이(지그사용)		방법		두줄걸이
	위치					위치
체결 장구	품명			Shackle	체결 장구	품명		Shackle
	규격					규격
	정격 하중			30ton		정격 하중		30ton

※ 첨부 : 장비 세부 제원표, 달기구 제원표(줄걸이 및 체결장구), 최근 자체검사표

4. 양중작업 계획도

○ 포함사항 - 장비위치, 중량물(시점, 종점)위치 및 운반경로, 신호수/작업자 위치, 지장물(전선등) 위치, 작업자 통제 구역
범례	관리감독자 ★, 신호수 ▲, 작업원 ●

차량계 하역운반기계 작업계획서

* 차량계 하역운반기계 : 지게차, 구내운반차, 화물자동차, 셔블로우더등

현장명 :
작성자 :	(인)
확인자 :	(인)
작성일 :	2004 년 월 일

1. 작업개요
업 체 명				관리책임자
공 종				작업장소
작업 기간	시작			운반 경로	시점
	종료				종점
제한속도			km/h	운반로		폭 : m, 포장 : 유, 무
작업지휘자				신호방법
작업 인원		시점부		유도자	시점부
					종점부
		종점부
개인보호구			안전모, 안전화, 안전대등	교육실시여부
2. 화물 제원
품 명
크기(L×H×W)(m)
단위중량(kg)
운반중량(kg/회)
결속방법
3. 장비제원(세부 제원표 첨부)
장비명 : 조종원 : 면허 :
제조사/모델명
장 비 폭 (m)
최소선회반경(m)
최대적재능력(ton)
최대인양높이(m)

5. 작업계획도

○ 포함사항 - 장비위치, 화물(시점, 종점)위치 및 운반경로, 운반로 주요사항(노폭, 경사등), 유도자/작업자 위치, 지장물(전선등) 위치, 타 작업자 이동로 및 작업자 통제 구역
범례	작업지휘자 ★, 유도자 ▲, 작업원 ●, 장비 ▣

차량계 건설기계 작업계획서

* 차량계 건설기계 :

현장명 :
작성자 :	(인)
확인자 :	(인)
작성일 :	2004 년 월 일

1. 작업개요
업 체 명			관리책임자
공 종			작업장소
작업기간		200 . . .( ) : ～ 200 . . .( ) :
총작업량			제한속도		km/h
작업지휘자			신호방법
유도자	위치1		운행 경로	시점
	위치2			종점
개인보호구 지급
작업방법 및 순서
2. 건설기계 제원(세부 제원표 첨부)
장 비 명			장 비 명
제조사/모델명		/	제조사/모델명		/
장비능력			장비능력
장 비 폭		(m)	장 비 폭		(m)
주 용 도			주 용 도
조종원	성명		조종원	성명
	면허			면허

※ 첨부 : 장비 세부 제원표

3. 작업계획도

○ 포함사항 - 장비위치 및 작업진행 방향, 운반경로, 운반로 주요사항(노폭, 경사등), 전도 방지대책, 유도자/작업자 위치, 지장물(전선등) 위치, 타 작업자 이동로 및 작업자 통제 구역
범례	작업지휘자 ★, 유도자 ▲, 작업원 ●, 장비 ▣

4. 차량계 건설기계 작업장소 지형 및 지반상태(예시)

○ 작업장소

- 장소  :

- 경사도 :

- 지형도

○ 지반상태

- 지반의 종류 : 암반(경암, 연암), 토질(점토질 , 사질등)

- 다짐상태(흐트러짐 상태) : 암반의 절리

- 지내력 :

- 용출수 상태

- 배수로 상태

작업용 정리사항

중량물 취급 작업계획서 작성시 고려사항

작업개요 : 업체명, 공종, 작업기간(시작~종료), 작업장소, 운반경로(시점~종점),

중량물 제원 : (품명, 크기, 수량(크기별), 단위중량, 1회 운반수량(중량), 줄걸이(메달기 방법), 중량물의 무게 중심(그림), 운반거리/높이

장비 제원 : 장비명(모델), 자중, 최대인양하중, 작업반경, 아웃트리거폭(MAX), 제작사 제원표 첨부

작업인원 : 작업책임자, 안전담당자, 신호수, 작업자,

신호방법 : 무전, 육성, 수신호, 기발,

지급개인보호구 : 안전모, 안전화, 안전대, 신호수 조끼

줄걸이 방법 : 줄걸이 재료(와이로프, 섬유, 체인 등), 체결도구(샤클, 클램프, 지그 등), 줄걸이 방법(2, 4줄 걸이), 줄걸이 위치 결정 방법

○ 작업전 점검사항

- 장비의 자체점검 실시확인, 이상유무

, 장비설치 및 이동경로 지반상태,

- 줄걸이 점검(줄걸이 재료, 체결구,

4. 작업시작전 장비 점검표
점 검 항 목	점 검 결 과
제동창치 및 조정장치
하역장치 및 조정장치
차륜의 상태
전조등, 후조등, 방향지시기, 경보장치