참고		2025 중대재해 사고백서 수록 사례

개 요				사상자 수
Ⅰ. 대규모 반복 사고 사례 • 경영메시지1 : 안전은 비용이 아니라 자본이다: 기업의 미래를 위한 투자 • 경영메시지2 : 경영책임자는 어떻게 조직을 변화시킬 수 있는가?
	1	리튬배터리 제조공장 (제조업)	ㅇ 리튬배터리 검수 포장 작업 중 폭발 및 화재 * 1심 징역 15년	사망 23명 부상 9명
	2	특수강 등 제조공장 (제조업)	ㅇ 연소탑 내부 슬래그* 제거 중 고온에 화상 등 3건 * 금속을 녹일 때 발생하는 쇳물 찌꺼기	사망 1명 사망 1명 사망 2명
	3	비철금속 제조공장 (제조업)	ㅇ 탱크 모터 교체 작업 중 아르신*에 중독 * 비소와 수소의 화합물 * 1심 징역 1년6월(집행유예 3년)	사망 1명 부상 3명
Ⅱ. 주요 의무별 위반 사례 • 경영메시지3 : 중소기업에서 안전보건관리체계 구축이 중요한 이유 • 경영메시지4 : 형식적인 의무 이행으로 재해를 막을 수 없다.
	4	자동차부품 제조공장 (제조업)	ㅇ 용접 작업 중인 로봇과 지그* 사이에 끼임 * 자재를 잡아서 고정하는 기구 * 1심 징역 9월(집행유예 1년)	사망 1명
	5	행거 파이프 제조공장 (제조업)	ㅇ 코일묶음 하역 중 천장크레인 후크에서 이탈한 코일에 깔림 * 1심 징역 10월(집행유예 2년)	사망 1명
	6	철근 등 제조공장 (제조업)	ㅇ 작업 중 코블현상*에 의해 이탈한 소재에 대퇴부 관통 * 압연 공정에서 봉 형태의 강재가 생산라인을 이탈하는 현상 * 1심 징역 1년(집행유예 2년)	사망 1명
	7	물류센터 신축 현장 (건설업)	ㅇ 고소작업대에 탑승한 상태에서 이동 중 하지철물과 끼임	사망 1명
Ⅲ. 사고 다발 위험요인
	8	이동식 비계 (떨어짐)	ㅇ 천장 배관 보온재 설치 작업 중 떨어짐 등 3건
	9	고소작업대 (떨어짐, 넘어짐 등)	ㅇ 천장 상부 트러스트와 고소작업대 난간 사이에 끼임 등 3건
	10	벌목 (깔림, 맞음 등)	ㅇ 벌목 작업 중 다른 나무에 걸쳐있던 벌도목이 떨어져 맞음 등 3건