타워크레인 신호수 지정서

소  속 :

직  종 :

성  명 :

위 사람을 산업안전보건기준에 관한 규칙 제40조 및 건설기계 표준안전작업지침에

의거 타워크레인 신호에 대한 업무를 수행하기 위하여  담당 신호수로 지정합니다.

※ 타워크레인 신호수 업무

1. 크레인 설치작업 범위내의 위험구역에 작업자의 출입을 금지시킨다.

2. 크레인의 신호방법

(1) 신호방법은 노동부 고시 "크레인작업 표준신호지침"에 의한다.

(2) 크레인의 운전신호는 작업장의 책임자가 지명한 자 이외에는 하여서는

아니된다.

(3) 신호수는 줄걸이작업자와 긴밀한 연락을 취하여야 한다.

(4) 신호수는 1 인으로 하여 수신호, 경적 등을 정확하게 사용하여야 한다.

(5) 신호수의 부근에서 혼동되기 쉬운 경적, 음성, 동작 등이 있어서는 아니

된다.

(6) 크레인 작업중 신호수는 걸이작업자와 운전자의 중간시야가 차단되지 않는

위치에 있어야 한다.

(7) 신호수는 크레인의 성능, 작동 등을 충분히 이해하고 비상시 응급 처치가 가능하도록 항시 현장의 상황을 확인하여야 한다.

2011년        월       일

현 장

소 장                (인)