작 업 명	교 육 내 용
<공통내용> 제1호 내지 제39호의 작업	동 별표 다.와 동일한 내용
<개별내용> 1. 고압실내작업(잠함공법 기타 압기공법에 의하여 대기압을 넘는 기압하의 작업실 또는 수갱내부에 있어서 행하는 작업에 한한다)	○ 고기압 장해의 인체에 미치는 영향에 관한 사항 ○ 작업시간․작업방법 및 절차에 관한 사항 ○ 압기공법에 관한 기초지식 및 보호구착용에 관한 사항 ○ 이상시 응급조치에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
2. 아세틸렌용접장치 또는 가스집합용접장치를 사용하여 행하는 금속의 용접․용단 또는 가열작업(발생기․도관등에 의하여 구성되는 용접장치에 한한다)	○ 용접흄․분진 및 유해광선등의 유해성에 관한 사항 ○ 가스용접․압력조정기․호스 및 취관두등의 기기 점검에 관한 사항 ○ 작업방법․작업순서 및 응급처치에 관한 사항 ○ 안전기 및 보호구 취급에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
3. 밀폐된 장소(탱크내 또는 환기가 극히 불량한 좁은 장소를 말한다)에서 행하는 용접작업 또는 습한 장소에서 행하는 전기용접장치	○ 작업순서․안전작업방법 및 수칙에 관한 사항 ○ 환기설비에 관한 사항 ○ 전격방지 및 보호구 착용에 관한 사항 ○ 질식시응급조치에 관한 사항 ○ 작업환경점검에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
4. 폭발성․발화성 및 인화성 물질의 제조 또는 취급작업(시험연구를 위한 취급작업을 제외 한다)	○ 폭발성․발화성 및 인화성물질의 성상이나 성질에 관한 사항 ○ 폭발한계․발화점 및 인화점등에 관한 사항 ○ 취급방법 및 안전수칙에 관한 사항 ○ 이상발견시의 응급처치 및 대피요령에 관한 사항 ○ 화기․정전기․충격 및 자연발화등의 위험방지에 관한 사항 ○ 작업순서, 취급주의사항 및 방호거리등에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
5. 액화석유가스, 수소가스등 가연성, 폭발성가스의 발생장치 취급작업	○ 취급가스의 성상 및 성질에 관한 사항 ○ 발생장치등의 위험방지에 관한 사항 ○ 고압가스 저장설비 및 안전취급방법에 관한 사항 ○ 설비 및 기구의 점검요령 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항

[붙임] 2.

※ 특별안전보건교육 대상 작업별 교육내용

작 업 명	교 육 내 용
6. 화학설비중 반응기, 교반기, 추출기의 사용 및 세척작업	○ 각 계측장치의 취급 및 주의에 관한 사항 ○ 투시창․수위 및 유량계등의 점검 및 밸브의 조작 주의에 관한 사항 ○ 세척액의 유해 및 인체에 미치는 영향에 관한 사항 ○ 작업절차에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
7. 화학설비의 탱크내 작업	○ 차단장치․정지장치 및 밸브개폐장치의 점검에 관한 사항 ○ 탱크내의 산소농도측정 및 작업환경에 관한 사항 ○ 안전보호구 및 이상시 응급조치에 관한 사항 ○ 작업절차․방법 및 유해위험에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
8. 삭제 <2003․7․7>
9. 분말․원재료등을 담은 호퍼, 사이로등 저장탱크의 내부작업	○ 분말 원재료의 인체에 미치는 영향에 관한 사항 ○ 저장탱크 내부작업 및 복장보호구 착용에 관한 사항 ○ 작업의 지정․방법․순서 및 작업환경점검에 관한 사항 ○ 팬․풍기 조작 및 취급에 관한 사항 ○ 분진폭발에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
10. 다음 각목에 정하는 설비에 의한 물건의 가열, 건조작업 가. 건조작업중 위험물 등에 관계되는 설비로 내용적이 1미터 이상인 것 나. 건조설비중 가목의 위험물 외의 물질에 관계되는 설비로서 연료를 열원으로 사용하는 것(그 최대연소 소비량이 매시간당 10킬로그램 이상인 것에 한한다) 또는 전력을 열원으로 사용하는 것(정격 소비전력이 10킬로와트 이상인 것에 한한다)	○ 건조설비 내외면 및 기기 기능의 점검에 관한 사항 ○ 복장보호구 착용에 관한 사항 ○ 건조시의 유해가스 및 고열등이 인체에 미치는 영향에 관한 사항 ○ 건조설비에 의한 화재․폭발예방에 관한 사항

작 업 명	교 육 내 용
11. 다음 각목에 해당하는 집재장치(집재기, 가선, 운반기구, 지주 및 이들에 부속하는 물건으로 구성되고 동력을 사용하여 원목 또는 장작과 숯을 달아올리거나 또한 공중에서 운반하는 설비를 말한다)의 조립, 해체, 변경 또는 수리작업 및 이들 설비에 의한 집제 또는 운반작업 가. 원동기의 정격출력이 7.5킬로와트를 넘는 것 나. 지간의 경사거리 합계가 350미터이상인 것 다. 최대사용하중이 200킬로그램이상인 것	○ 기계의 브레이크 비상정지장치 및 운반경로 및 각종 기능 점검에 관한 사항 ○ 작업시작전 준비사항 및 작업방법에 관한 사항 ○ 취급물의 유해․위험에 관한 사항 ○ 구조상의 이상시 응급처치에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
12. 동력에 의하여 작동되는 프레스기계를 5대이상 보유한 사업장에서의 당해 기계에 의한 작업	○ 프레스의 특성과 위험성에 관한 사항 ○ 방호장치 종류와 취급에 관한 사항 ○ 안전작업 방법에 관한 사항 ○ 프레스 안전기준에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
13. 목재가공용기계(둥근톱기계, 띠톱기계, 대패기계, 모떼기기계 및 루타에 한하며 휴대용을 제외한다)를 5대이상 보유한 사업장에서의 당해 기계에 의한 작업	○ 목재가공용 기계의 특성과 위험성에 관한 사항 ○ 방호장치 종류와 구조 및 취급에 관한 사항 ○ 안전기준에 관한 사항 ○ 안전 작업방법 및 목재취급에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
14. 운반 등 하역기계를 5대이상 보유한 사업장에서의 당해기계에 의한 작업	○ 운반하역기계 및 부속설비의 점검에 관한 사항 ○ 작업순서와 방법에 관한 사항 ○ 안전운전방법에 관한 사항 ○ 작업신호 화물의 취급에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
15. 1톤이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤이하의 크레인 또는 호이스트를 5대이상 보유한 사업장에서의 당해 기계에 의한 작업	○ 방호장치의 종류, 기능 및 취급에 관한 사항 ○ 걸고리․와리로프트 및 비상정지장치 등의 기계 ․기구 점검에 관한 사항 ○ 화물의 취급 및 작업방법에 관한 사항 ○ 작업신호 및 공동작업에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항

작 업 명	교 육 내 용
16. 건설용 리프트, 곤도라를 이용한 작업	○ 방호장치 기능 및 사용에 관한 사항 ○ 기계․기구․달기체인 및 와이어 등의 점검에 관한 사항 ○ 화물의 권상․권하작업방법 및 안전작업지도에 관한 사항 ○ 기계․기구에 특성 및 동작원리에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
17. 주물 및 단조작업	○ 고열물의 재료 및 작업환경에 관한 사항 ○ 출탕․주조 및 고열물의 취급과 안전작업방법에 관한 사항 ○ 고열작업의 유해․위험 및 보호구 착용에 관한 사항 ○ 안전기준 및 중량물 취급에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
18. 전압기 75볼트이상의 정전 및 활선작업	○ 전기의 위험성 및 전격방지에 관한 사항 ○ 당해 설비의 보수 및 점검에 관한 사항 ○ 정전작업․활선작업시의 안전작업방법 및 순서에 관한 사항 ○ 절연용 보호구 및 활선작업용 기구 등의 사용에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
19. 콘크리트 파쇄기를 사용하여 행하는 파쇄작업(2미터이상인 구축물의 파쇄작업에 한 한다)	○ 콘크리트 해체요령과 방호거리에 관한 사항 ○ 작업안전조치 및 안전기준에 관한 사항 ○ 파쇄기의 조작 및 공통작업 신호에 관한 사항 ○ 보호구 및 방호가드 등에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
20. 굴착면의 높이가 2미터이상이 되는 지반굴착(터널 및 수직갱외의 갱굴착을 제외)작업한다	○ 지반의 형태구조 및 굴착요령에 관한 사항 ○ 지반의 붕괴재해 예방에 관한 사항 ○ 붕괴방지용 구조물 설치 및 작업방법에 관한 사항 ○ 보호구 종류 및 사용에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
21. 흙막이 지보공의 보강 또는 동바리의 설치 또는 해체작업	○ 작업안전점검 요령과 방법에 관한 사항 ○ 동바리의 운반․취급 및 설치시 안전작업에 관한 사항 ○ 해체작업순서와 안전기준에 관한 사항 ○ 보호구 취급 및 사용에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항

작 업 명	교 육 내 용
22. 터널안에서의 굴착작업(굴착용기계 를 굴착작업중 근로자가 칼날밑에 접근하지 아니하고 행하는 작업을 제외한다) 또는 동작업에 있어서의 터널 거푸집 지보공의 조립 또는 콘크리트 작업	○ 작업환경의 점검요령과 방법에 관한 사항 ○ 붕괴방지용 구조물설치 및 안전작업방법에 관한 사항 ○ 재료의 운반 및 취급설치의 안전기준에 관한 사항 ○ 보호구의 종류 및 사용에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
23. 굴착면의 높이가 2미터이상이 되는 암석의 굴착작업	○ 폭발물 취급요령과 대피요령에 관한 사항 ○ 안전거리 및 안전기준에 관한 사항 ○ 방호물의 설치 및 기준에 관한 사항 ○ 보호구 작업신호 등에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
24. 높이가 2미터이상인 물건을 쌓거나 무너뜨리는 작업(하역기계에 의하여서만 행하는 작업을 제외한다)	○ 원부재료의 취급방법 및 요령에 관한 사항 ○ 물건의 위험성․낙하 및 붕괴재해 예방에 관한 사항 ○ 적재방법 및 전도방지에 관한 사항 ○ 보호구 착용에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
25. 선박에 짐을 쌓거나 부리거나 이동시키는 작업	○ 하역기계․기구의 운전조작방법에 관한 사항 ○ 운반․이송경로의 안전작업방법 및 기준에 관한 사항 ○ 중량물 취급요령과 신호요령에 관한 사항 ○ 작업안전점검과 보호구 취급에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
26. 거푸집 동바리의 조립 또는 해체작업	○ 동바리의 조립방법 및 작업절차에 관한 사항 ○ 조립재료의 취급방법 및 설치기준에 관한 사항 ○ 조립해체시의 사고예방에 관한 사항 ○ 보호구 착용 및 점검에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
27. 비계의 조립, 해체 또는 변경작업	○ 비계의 조립순서 방법에 관한 사항 ○ 비계작업의 재료취급 및 설치에 관한 사항 ○ 추락재해방지에 관한 사항 ○ 보호구 착용에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항

작 업 명	교 육 내 용
28. 건축물의 골조, 교량의 상부구조 또는 탑의 금속제의 부재에 의하여 구성되는 것 (5미터이상인 것에 한한다)의 조립, 해체 또는 변경작업	○ 건립 및 버팀대의 설치순서에 관한 사항 ○ 조립해체시의 추락재해 및 위험요인에 관한 사항 ○ 건립용 기계의 조작 및 작업신호에 관한 사항 ○ 안전장구 착용 및 해체순서에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
29. 처마높이가 5미터이상인 목조건축물의 구조부재의 조립이나 건축물의 지붕 또는 외벽 밑에서의 설치작업	○ 붕괴․추락 및 재해방지에 관한 사항 ○ 부재의 강도․재질 및 특성에 관한 사항 ○ 조립설치 순서 및 안전작업방법에 관한 사항 ○ 보호구 착용 및 작업점검에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
30. 콘크리트공작물(그 높이가 2미터이상인 것에 한한다)의 해체 또는 파괴작업	○ 콘크리트 해체기계의 점검에 관한 사항 ○ 파괴시의 안전거리 및 대피요령에 관한 사항 ○ 작업방법․순서 및 신호요령에 관한 사항 ○ 해체․파괴시의 작업안전기준 및 보호구에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
30의2. 타워크레인을 설치(상승작업을 포함한다)․해체하는 작업	○ 붕괴․추락 및 재해방지에 관한 사항 ○ 설치․해체순서 및 안전작업방법에 관한 사항 ○ 부재의 구조․재질 및 특성에 관한 사항 ○ 신호방법 및 요령에 관한 사항 ○ 이상시 응급조치에 관한 사항 ○ 그 밖에 안전보건관리에 필요한 사항
31. 보일러(소형보일러 및 다음 각목에 정하는 보일러는 제외한다)의 설치 및 취급작업 가. 물통 반지름이 750미리미터이하이고 그 길이가 1,300미리미터이하인 증기보일러 나. 전열면적이 3제곱미터이하인 증기보일러 다. 열면적이 14제곱미터이하인 증기보일러 라. 전열면적이 30제곱미터이하인 관류보일러	○ 기계 및 기기 점화장치 계측기의 점검에 관한 사항 ○ 열관리 및 방호장치에 관한 사항 ○ 작업순서 및 방법에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
32. 게이지압력이 매제곱센티미터당 1킬로그램 이상으로 사용하는 압력용기의 설치 및 취급작업	○ 안전시설 및 안전기준에 관한 사항 ○ 압력용기의 위험성에 관한 사항 ○ 용기취급 및 설치기준에 관한 사항 ○ 작업안전점검방법 및 요령에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항

작 업 명	교 육 내 용
33. 방사선업무에 관계되는 작업(의료 및 실험용을 제외한다)	○ 방사선의 유해․위험 및 인체에 미치는 영향 ○ 방사선의 측정기기 기능의 점검에 관한 사항 ○ 방호거리․방호벽 및 방사선물질의 취급요령에 관한 사항 ○ 비상시 응급처치 및 보호구 착용에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
34. 맨홀작업	○ 장비․설비 및 시설등의 안전점검에 관한 사항 ○ 산소농도측정 및 작업환경에 관한 사항 ○ 작업내용별․안전작업방법 및 절차에 관한 사항 ○ 보호구 착용 및 보호장비 및 사용에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
35. 밀폐공간작업	○ 산소농도측정 및 작업환경에 관한 사항 ○ 사고시의 응급처치 및 비상시 구출에 관한 사항 ○ 보호구 착용 및 사용방법에 관한 사항 ○ 밀폐공간작업의 안전작업방법에 관한 사항 ○ 그 밖에 안전보건관리에 필요한 사항
36. 허가 및 관리대상 유해물질의 제조 또는 취급작업	○ 취급물질의 성상 및 성질에 관한 사항 ○ 유해물질의 인체에 미치는 영향 ○ 국소배기장치 및 안전설비에 관한 사항 ○ 안전작업방법 및 보호구 사용에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
37. 삭제 <2003․7․7>
38. 삭제 <2003․7․7>
39. 로봇작업	○ 로봇의 기본원리․구조 및 작업방법에 관한 사항 ○ 이상시 응급조치에 관한 사항 ○ 안전시설 및 안전기준에 관한 사항 ○ 조작방법 및 작업순서에 관한 사항